# Componentes principales

La numeración de los componentes representados se refiere a la imagen de la herramienta eléctrica en la página ilustrada.

(1) | Tornillo de fijación del dispositivo de desplazamiento
(2) | Dispositivo de desplazamiento
(3) | Rótulo de advertencia del láser
(4) | Empuñadura de transporte
(5) | Empuñadura
(6) | Bloqueo de conexión para interruptor de conexión/desconexión
(7) | Cubierta protectora
(8) | Cubierta protectora pendular
(9) | Taladros de sujeción
(10) | Placa de inserción
(11) | Tecla de bloqueo para ángulo de inglete (horizontal)
(12) | Mango de bloqueo para ángulos de inglete discrecionales (horizontal)
(13) | Tecla de bloqueo para ángulo de inglete (vertical)
(14) | Indicador de ángulos de inglete (horizontales)
(15) | Muescas para ángulos de inglete estándar (horizontales)
(16) | Prolongación de mesa
(17) | Soporte de la pieza de trabajoA)
(18) | Regleta tope fija
(19) | Regleta tope ajustable
(20) | Tornillo de apriete
(21) | Botón de ajuste del ángulo de inglete de 0° (vertical)
(22) | Tope de profundidad
(23) | Tornillo de reglaje del tope de profundidad
(24) | Llave macho hexagonal
(25) | Seguro para transporte
(26) | Tope longitudinal
(27) | Cavidades
(28) | Orificios para posible fijación horizontal
(29) | Mesa de corte
(30) | Escala para ángulo de inglete (horizontal)
(31) | Protección contra vuelco
(32) | Rodillo de deslizamiento
(33) | Bloqueo del husillo
(34) | Abertura de salida del rayo láser
(35) | Interruptor de conexión/desconexión
(36) | Interruptor de conexión/desconexión para láser (marca de línea de corte)
(37) | Expulsor de virutas
(38) | Tornillo de mariposa para fijar el raíl de tope ajustable
(39) | Taladros para tornillo de apriete
(40) | Tornillo de tope para el margen del ángulo de inglete derecho (vertical)
(41) | Tope para ángulos de inglete estándar 45°, 22,5° y 33,9° (verticales)
(42) | Tornillo de fijación para prolongación de mesa de corte
(43) | Tornillo de seguridad para prolongación de mesa de corte
(44) | Alojamiento del soporte de la pieza de trabajo (en la herramienta eléctrica)
(45) | Alojamiento para segundo soporte de la pieza de trabajo (en el soporte de la pieza de trabajo)
(46) | Bolsa para polvo
(47) | Tornillo con hexágono interior para sujeción de la hoja de sierra
(48) | Brida de apriete
(49) | Hoja de sierra
(50) | Brida de apriete interior
(51) | Tornillo de mariposa para adaptar la altura de la varilla roscada
(52) | Barra roscada
(53) | Tornillo de mariposa del tornillo de apriete
(54) | Espiga del tornillo de apriete
(55) | Indicador de ángulos de inglete (vertical)
(56) | Escala para ángulos de inglete (vertical)
(57) | Tornillo de fijación del tope longitudinal
(58) | Riel de guía del tope longitudinal
(59) | Tornillo de mariposa para fijar el riel de guía del tope longitudinal
(60) | Tornillos de placa de inserción
(61) | Tornillo de ajuste para el posicionamiento del láser
(62) | Triángulo angular
(63) | Tornillo de tope para ángulo de inglete de 0° (vertical)
(64) | Tornillo con hexágono interior de la regleta tope
(65) | Tornillo de indicador de ángulos (vertical)
(66) | Tornillo de indicador de ángulos (horizontal)

A)

  No está disponible para todas las versiones específicas de países.