# Nastavení vertikálních pokosových úhlů

Vertikální pokosový úhel lze nastavit v rozsahu od 45° (na levé straně) do 45° (na pravé straně).

Pro rychlé a přesné nastavení často používaných pokosových úhlů jsou určené dorazy pro úhly 0°, 22,5°, 33,9° a 45°.

##

- Odstraňte levou seřiditelnou dorazovou lištu (19).
- Otáčejte levý doraz (41), až u značky šipky zaskočí požadovaný standardní vertikální úhel sklonu 45°.
  Tím je k dispozici kompletní levý rozsah natočení.
- Vytáhněte aretační tlačítko (13) nahoru.
- Otočte rameno nářadí za rukojeť (5) vlevo tak, aby ukazatel úhlu ukazoval požadovaný vertikální pokosový úhel.
- Podržte rameno nářadí v této poloze a stiskněte aretační tlačítko (13) znovu dolů.

##

- Odstraňte pravou nastavitelnou dorazovou lištu (19).
- Otáčejte pravý doraz (41), až u značky šipky zaskočí požadovaný standardní vertikální úhel sklonu 45°.
  Tím je k dispozici kompletní rozsah pravého natočení.
- Vytáhněte aretační tlačítko (13) nahoru.
- Otočte nastavovací knoflík (21) mírně doleva a natočte rameno nářadí za rukojeť (5) doprava tak, aby ukazatel úhlu ukazoval požadovaný vertikální pokosový úhel.
- Podržte rameno nářadí v této poloze a stiskněte aretační tlačítko (13) znovu dolů.

##

- Odstraňte pravou/levou nastavitelnou dorazovou lištu (19).
- Vytáhněte aretační tlačítko (13) nahoru.

Standardní pokosový úhel 0°:

- Otočte nastavovací knoflík (21) mírně doleva a natočte rameno nářadí doprava přes polohu 0° tak, aby slyšitelně zaskočilo v poloze 0°.
- Stiskněte aretační tlačítko (13) znovu dolů.

Standardní pokosové úhly 45°, 33,9° a 22,5°:

- Otáčejte levý nebo pravý doraz (41), až u značky šipky zaskočí požadovaný standardní vertikální úhel sklonu.
- Natočte rameno nářadí až nadoraz doleva.
  nebo
  Otočte nastavovací knoflík (21) mírně doleva a natočte rameno nářadí za rukojeť (5) až nadoraz doprava.
- Stiskněte aretační tlačítko (13) znovu dolů.