# Пайдалану нұсқаулары

##

Лазер сәулесі ара төсемінің кесік сызығын көрсетеді. Осылайша дайындаманы аралау үшін маятниктік қорғаныш қаптаманы ашпай нақты орналастыруға болады.

- Ол үшін лазер сәулесін ауыстырып-қосқыш (36) арқылы қосыңыз.
- Белгіңізді дайындамадағы лазер сызығының ортасына бағыттаңыз.

Нұсқау: аралау алдында кесік сызығы дұрыс көрсетілгенін тексеріп шығыңыз. Лазер сәулесі, мысалы, қарқынды пайдалану кезіндегі діріл себебінен ығысуы мүмкін.

##

Макс. дайындамалар саны:

Көлденең еңіс бұрышы | Тік еңіс бұрышы | Биіктігі x ені [мм]
--- | --- | ---
0° | 0° | 90 x 310
45° | 0° | 90 x 210
0° | 45° (сол жақ) | 45 x 310
45° | 45° (сол жақ) | 45 x 210
0° | 45° (оң жақ) | 35 x 310
45° | 45° (оң жақ) | 35 x 210

Минималды дайындамалар саны (= жинақтағы бұрандалы қысқыш (20) арқылы ара дискісінен сол немесе оң жақта қысуға болатын барлық дайындамалар): 130 x 50 мм (ұзындығы x ені)

Максималды кесік тереңдігі (0°/0°): 90 мм

##

Ұзындығы бірдей дайындамаларды оңай аралау үшін ұзындық шектегішін (26) пайдалануға болады.

- Қысқыш бұранданы (57) босатып, ұзындық шектегішін (26) бағыттауыш шинада (58) қажетті дайындама ұзындығына жылжытыңыз.
- Қысқыш бұранданы (57) қайтадан мықтап тартыңыз.

Ұзынырақ дайындамалар:

- Қатпарлы бұранданы (59) босатып, бағыттауыш шинаны (58) тірелгенше сыртқа тартыңыз.
- Қатпарлы бұранданы (59) қайтадан мықтап тартыңыз.
- Ұзындық шектегішін (26) қажетті дайындама ұзындығына реттеп шығыңыз.

Ұзындық шектегішінсіз аралау:

- Қысқыш бұранданы (57) босатып, ұзындық шектегішін (26) бағыттауыш шинада (58) толықтай сыртқа жылжытыңыз.
- Ұзындық шектегішін, ол тіреуіш планкамен (18) нық жанасатындай, 90°-қа бұраңыз.
- Қысқыш бұранданы (57) қайтадан мықтап тартыңыз.

##

Егер ойықты аралау керек болса тереңдік тіреуішін жылжыту керек.

- Тереңдік тіреуішін (22) сыртқа қайырыңыз.
- Манипуляторды қол тұтқасынан (5) керекті күйіне қисайтыңыз.
- Дәлдеу бұрандасын (23) бұранда ұшы тереңдік тіреуішіне (22) тигенше бұраңыз.
- Манипуляторды жай жоғарыға бағыттаңыз.

##

Иінді немесе домалақ дайындамаларды аралау кезінде, оларды сырғанаудан қорғау қажет. Кесік сызығында дайындама, тіреуіш планка мен аралау үстелінің арасында бос орын пайда болмауы тиіс.

Қажет болса, арнайы ұстағыштарды дайындау қажет.

##

Ішпек (10) ұзақ уақыт пайдаланылғаннан кейін электр құралын тоздыруы мүмкін.

Ақаулы ішпекті алмастырыңыз.

- Электр құралын жұмыс күйіне келтіріңіз.
- Бұрандаларды (60) стандартты крест ойықты бұрауышпен бұрап шығарып, ескі ішпекті (10) алып тастаңыз.
- Жаңа ішпекті енгізіп, бұрандаларды (60) қайтадан тартыңыз.