# Технически данни

Циркуляр за ламперия |  | GCM 254 D
--- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎ ‎3 601 M53 0..‎
Номинална консумирана мощност | W | 1800
Обороти на празен ход | min–1 | 4800
Тип лазер | nm | 650
| mW | < 1
Клас лазер |  | 2
Тегло | kg | 17,9
Клас на защита |  | / II
Размери на подходящи циркулярни дискове
Диаметър на циркулярния диск | mm | 254
Дебелина на тялото на диска | mm | 1,4−2,5
Макс. широчина на рязане | mm | 3
Диаметър на отвора на диска | mm | 30

Допустими размери на обработвания детайл (максимални/минимални): вж. Допустими размери на обработвания детайл

Данните важат за номинално напрежение [U] от 230 V. При отклоняващи се напрежение и при специфични за отделни изпълнения тези данни могат да варират.

Устройството отговаря на изискванията на IEC 61000-3-11 и е обект на условно свързване. Устройството може да доведе до временни колебания в напрежението при неблагоприятни условия на електрозахранване. Импедансът на това устройство е настроен на Zactual = 0,094 Ω. Потребителят трябва да гарантира, че точката на свързване с импеданс Zmax, към която устройството трябва да се включи, отговаря на изискването за импеданс: Zactual ≥ Zmax. Ако Zmax е неизвестно, определете Zmax при консултация с електрозахранващата компания или отговорния орган.

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.