# Изобразени елементи

Номерирането на изобразените компоненти се отнася до изображението на електроинструмента на графичната страница.

(1) | Винт за застопоряване на приспособлението за изтегляне
(2) | Приспособление за изтегляне
(3) | Предупредителна табелка за лазерния лъч
(4) | Ръкохватка за пренасяне
(5) | Ръкохватка
(6) | Блокировка на пусковия прекъсвач
(7) | Предпазен кожух
(8) | Шарнирно окачен предпазен кожух
(9) | Монтажни отвори
(10) | Подложна пластина
(11) | Бутон за фиксиране за ъгъла на скосяване (хоризонтално)
(12) | Застопоряваща ръкохватка за произволни ъгли на скосяване (хоризонтално)
(13) | Бутон за фиксиране за ъгъла на скосяване (вертикално)
(14) | Ъглов индикатор за ъгъл на скосяване (хоризонтално)
(15) | Канали за фиксиране на стандартни ъгли на скосяване (хоризонтално)
(16) | Удължаване на масата на циркуляра
(17) | Опора за обработвания детайлA)
(18) | Фиксирана опорна шина
(19) | Регулируема опорна шина
(20) | Винтова стяга
(21) | Бутон за настройване на ъгъл на скосяване 0° (вертикално)
(22) | Дълбочинен ограничител
(23) | Регулиращ винт за дълбочинния ограничител
(24) | Шестостенен ключ
(25) | Транспортно обезопасяване
(26) | Надлъжен ограничител
(27) | Отвори за хващане
(28) | Отвори за фиксиране в хоризонтална равнина
(29) | Маса на циркуляра
(30) | Скала за ъгъла на скосяване (хоризонтално)
(31) | Защита от накланяне
(32) | Ролка
(33) | Застопоряване на вала
(34) | Отвор за изходящия лазерен лъч
(35) | Пусков прекъсвач
(36) | Пусков прекъсвач за лазера (обозначаване на линията на среза)
(37) | Отвор за изхвърляне на стружките
(38) | Винт с крилчата глава за захващане на регулируемата опорна шина
(39) | Отвори за винтови стяги
(40) | Опорен винт за дясната зона на ъгъла на скосяване (вертикално)
(41) | Ограничител стандартен ъгъл на скосяване 45°, 22,5° и 33,9° (вертикален)
(42) | Затегателен винт за удължаването на масата на циркуляра
(43) | Обезопасителен винт за удължаването на масата на циркуляра
(44) | Поставка за подпора за обработвания детайл (върху електроинструмента)
(45) | Поставка за втора подпора за обработвания детайл (върху подпората за обработвания детайл)
(46) | Прахоуловителна торба
(47) | Винт с глава с вътрешен шестостен за захващане на циркулярен диск
(48) | Застопоряващ фланец
(49) | Циркулярен диск
(50) | Вътрешен застопоряващ фланец
(51) | Винт с крилчата глава за регулиране на височината на винтовата щанга
(52) | Щанга с резба
(53) | Крилчат винт на винтовата стяга
(54) | Цапфа винтова стяга
(55) | Ъглов индикатор за ъгъл на скосяване (вертикално)
(56) | Скала за ъгъла на скосяване (вертикално)
(57) | Захващащ винт на надлъжния ограничител
(58) | Направляваща шина на надлъжния ограничител
(59) | Крилчат винт за фиксиране на направляващата шина на надлъжния ограничител
(60) | Винтове за подложната пластина
(61) | Регулируем винт за лазерно позициониране
(62) | Ъглов триъгълник
(63) | Опорен винт за ъгъл на скосяване 0° (вертикално)
(64) | Винтове с вътрешен шестограм на опорната шина
(65) | Винт за ъгловия индикатор (вертикално)
(66) | Винт за ъгловия индикатор (хоризонтално)

A)

  Не е налично при някои специфични изпълнения за съответните страни.