# نحوه تنظیم زاویه مورب عمودی

زاویه مورب عمودی را می توان در محدوده 45‎°‎ (سمت چپ) تا 45‎°‎ (سمت راست) تنظیم کرد.

جهت تنظیم دقیق و سریع زاویه های مورب عمودی متداول، نگهدارنده هایی برای زاویه های ‎0° ،‏ 22,5°، 33,9° و ‎45° در نظر گرفته شده اند.

##

- خط کش راهنمای قابل تنظیم سمت چپ (19) را جدا کنید.
- نگهدارنده سمت چپ (41) را بچرخانید تا زاویه مورب عمودی استاندارد ‎45°‎ روی علامت فلش جا بیفتد.
  اینگونه محدوده نوسان سمت چپ را به طور کامل در اختیار دارید.
- دکمه قفل کننده (13) را به سمت بالا بکشید.
- بازوی ابزار روی دسته (5) را به سمت چپ حرکت دهید، تا نشانگر زاویه ، زاویه مورب عمودی مورد نظر را نشان دهد.
- بازوی ابزار را در این وضعیت نگه دارید و دکمه قفل کننده (13) را دوباره به پایین فشار دهید.

##

- خط کش راهنمای قابل تنظیم سمت راست (19) را جدا کنید.
- نگهدارنده سمت راست (41) را بچرخانید تا زاویه مورب عمودی استاندارد ‎45°‎ روی علامت فلش جا بیفتد.
  اینگونه محدوده نوسان سمت راست را به طور کامل در اختیار دارید.
- دکمه قفل کننده (13) را به سمت بالا بکشید.
- دکمه تنظیم (21) را به آرامی به سمت چپ بچرخانید و بازوی ابزار روی دسته (5) را به راست برانید تا نشانگر زاویه ، زاویه مورب عمودی مورد نظر را نشان دهد.
- بازوی ابزار را در این وضعیت نگه دارید و دکمه قفل کننده (13) را دوباره به پایین فشار دهید.

##

- خط کش راهنمای قابل تنظیم راست/چپ (19) را جدا کنید.
- دکمه قفل کننده (13) را به سمت بالا بکشید.

زاویه مورب استاندارد ‎0°‎:

- دکمه تنظیم (21) را به آرامی به سمت چپ بچرخانید و بازوی ابزار را از سمت راست روی موقعیت ‎0°‎ حرکت دهید تا بازو به طور محسوس در موقعیت ‎0°‎ جا بیفتد.
- دکمه قفل کننده (13) را دوباره به پایین فشار دهید.

زاویه مورب استاندارد ‎45°‏، 33,9° و ‎22,5°:

- نگهدارنده سمت چپ یا راست (41) را بچرخانید تا زاویه مورب عمودی استاندارد مورد نظر روی علامت فلش جا بیفتد.
- بازوی ابزار را تا انتها به سمت چپ حرکت دهید.
  یا
  دکمه تنظیم (21) را به آرامی به سمت چپ بچرخانید و بازوی ابزار روی دسته (5) را تا انتها به سمت راست حرکت دهید.
- دکمه قفل کننده (13) را دوباره به پایین فشار دهید.