# Verificar e ajustar as definições básicas

Para garantir cortes precisos, é necessário verificar as definições básicas da ferramenta elétrica após uma utilização intensa e, eventualmente, voltar a ajustar.
o que exige experiência e uma ferramenta especial correspondente.

As assistências técnicas autorizadas Bosch efetuam esse trabalho de forma rápida e confiável.

##

- Coloque a ferramenta elétrica em posição de trabalho.
- Rode a mesa de serra (29) até ao entalhe (15) para 0°. A alavanca tem de engatar de forma perceptível no entalhe.
- Puxe o botão de travamento (13) para cima.
- Gire ligeiramente o botão de ajuste (21) para a esquerda e vire o braço da ferramenta da direita sobre a posição de 0°, até que engate de forma audível na posição de 0°.
- Pressione novamente o botão de travamento (13) para baixo.

### Controlar (ver figura T1)

- Coloque o esquadro (62) com o ângulo de 90° à face com a lâmina de serra (49) entre a mesa de serra (29) e a lâmina de serra na mesa de serra (29).

O braço do esquadro deve estar à face com a lâmina de serra (49) em todo o comprimento.

### Ajustar (ver figura T2)

- Solte a contraporca do parafuso limitador (63) com uma chave anular ou de bocas convencional.
- Aperte ou desaperte o parafuso limitador (63) até que o braço do esquadro (62) fique nivelado com o disco de serra em todo o comprimento.
- Pressione novamente o botão de travamento (13) para baixo.
- A seguir, aperte novamente a contraporca do parafuso limitador (63).

Se o indicador de ângulo (55) após o ajuste não estiver alinhado com a marca de 0° na escala (56), solte o parafuso (65) com uma chave de fenda em cruz convencional e alinhe o indicador de ângulo ao longo da marca de 0° (ver figura W).

##

- Coloque a ferramenta elétrica em posição de trabalho.
- Rode a mesa de serra (29) até ao entalhe (15) para 0°. A alavanca tem de engatar de forma perceptível no entalhe.
- Retire o trilho limitador ajustável direito (19).
- Gire o limitador direito (41), até que o ângulo de meia-esquadria padrão de 45° engate na marcação de seta.
- Puxe o botão de travamento (13) para cima.
- Gire o botão de ajuste (21) para a esquerda e vire o braço da ferramenta no punho (5) até ao limitador para a direita.

### Controlar (ver figura U1)

- Coloque o esquadro (62) com o ângulo de 45° nivelado com o disco de serra (49) entre a mesa de serra (29) e o disco de serra direito na mesa de serra .

O braço do esquadro deve estar à face com a lâmina de serra (49) em todo o comprimento.

### Ajustar (ver figura U2)

- Solte a contraporca do parafuso limitador (40) com uma chave anular ou de bocas convencional.
- Aperte ou desaperte o parafuso limitador (40) até que o braço do esquadro (62) fique nivelado com o disco de serra em todo o comprimento.
- Pressione novamente o botão de travamento (13) para baixo.
- A seguir, aperte novamente a contraporca do parafuso limitador (40).

Se o indicador de ângulo (55) após o ajuste não estiver alinhado com a marca de 45° da escala (56), verifique primeiro o ajuste de 0° para o ângulo de meia-esquadria vertical e o indicador de ângulo. A seguir, repita o ajuste do ângulo de meia-esquadria vertical de 45°.

##

- Coloque a ferramenta elétrica em posição de transporte.
- Solte o manípulo de fixação (12), se estiver apertado.
- Pressione o botão de travamento (11) para baixo e rode a mesa de serra (29) até ao entalhe (15) para 0°.
- Solte novamente o botão de travamento (11). A mesa de serra tem de engatar de forma perceptível no entalhe.
- Retire os trilhos limitadores ajustáveis (19).

### Verificar (ver figura V1)

- Coloque o esquadro (62) com o ângulo de 90° à face com a lâmina de serra (49) entre o trilho limitador (18) e a lâmina de serra na mesa de serra (29).

O braço do esquadro deve estar à face com o trilho limitador em todo o comprimento.

### Ajustar (ver figura V2)

- Solte os parafusos de sextavado interior (64) com a chave sextavada interior (24) fornecida.
- Gire o carril limitador (18) até que o esquadro esteja à face em todo o comprimento.
- Volte a apertar os parafusos.

##

- Puxe o botão de travamento (13) para cima.
- Gire ligeiramente o botão de ajuste (21) para a esquerda e vire o braço da ferramenta da direita sobre a posição de 0°, até que engate de forma audível na posição de 0°.
- Pressione novamente o botão de travamento (13) para baixo.

### Controlar

O indicador de ângulo (55) tem de estar alinhado com a marca de 0° da escala (56).

### Ajustar

- Solte o parafuso (65) com uma chave de fenda em cruz e alinhe o indicador de ângulo ao longo da marca de 0°.
- Aperte novamente o parafuso.

##

- Coloque a ferramenta elétrica em posição de trabalho.
- Rode a mesa de serra (29) até ao entalhe (15) para 0°. A alavanca tem de engatar de forma perceptível no entalhe.

### Controlar

O indicador de ângulo (14) tem de estar alinhado com a marca de 0° da escala (30).

### Ajustar

- Solte o parafuso (66) com uma chave de fenda em cruz e alinhe o indicador de ângulo ao longo da marca de 0°.
- Aperte novamente o parafuso.