# Dane techniczne

Ukośnica do paneli |  | GCM 254 D
--- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎ ‎3 601 M53 0..‎
Moc nominalna | W | 1800
Prędkość obrotowa bez obciążenia | min–1 | 4800
Typ lasera | nm | 650
| mW | <1
Klasa lasera |  | 2
Waga | kg | 17,9
Klasa ochrony |  | / II
Wymiary odpowiednich tarcz
Średnica tarczy | mm | 254
Grubość korpusu tarczy | mm | 1,4−2,5
Maks. szerokość cięcia | mm | 3
Średnica otworu | mm | 30

Dopuszczalne wymiary obrabianego elementu (maksymalne/minimalne): zob. Dopuszczalne wymiary obrabianego elementu

Dane obowiązują dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku specjalnych wersji produktu sprzedawanych w niektórych krajach dane te mogą się różnić.

Urządzenie spełnia wymagania normy IEC 61000-3-11 i podlega przyłączeniu warunkowemu. Przy niekorzystnych warunkach zasilania działanie urządzenia może prowadzić do sporadycznych wahań napięcia. Impedancja tego urządzenia jest określona jako Zactual = 0,094 Ω. Użytkownik musi zapewnić, że gniazdo elektryczne o impedancji Zmax, do którego będzie podłączone urządzenie, spełnia wymóg impedancji: Zactual ≥ Zmax. Jeżeli wartość Zmax nie jest znana, należy ustalić wartość Zmax w porozumieniu z operatorem sieci lub dostawcą energii elektrycznej.

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.