# Montagem de peças individuais

- Retire com cuidado todas as peças de suas respectivas embalagens.
- Remova todo o material de embalamento do aparelho elétrico e dos acessórios fornecidos.

- Para facilitar o trabalho, assegure na montagem dos elementos da ferramenta fornecidos, que a ferramenta elétrica se encontra na posição de transporte.

## Montar os prolongamentos da mesa de trabalho (ver figura A1)

Para o conjunto de extensão da mesa de serra adicional é possível montar prolongamentos da mesa de trabalho tanto à esquerda como à direita da ferramenta elétrica.

- Desaperte os parafusos de travamento (43) com uma chave de fenda em cruz e retire os mesmos dos prolongamentos da mesa de trabalho.
- Incline a ferramenta elétrica.
- Empurre os prolongamentos da mesa de trabalho (16) de ambos os lados da ferramenta elétrica até ao limitador para dentro dos furos previstos para o efeito.
- Para proteger contra extração, aperte de novo os parafusos de travamento (43) nos prolongamentos da mesa de trabalho.

## Montar o apoio para as peças (ver figura A2)

Os apoios para as peças (17) podem ser posicionados à esquerda, à direita ou à frente na ferramenta elétrica. O sistema de encaixe flexível permite uma ampla gama de variantes de prolongamento ou alargamento (ver figura G).

- Consoante a necessidade, insira o apoio para as peças (17) nos encaixes (44) na ferramenta elétrica ou nos encaixes (45) do segundo apoio para as peças.

- Nunca transporte a ferramenta elétrica pelos apoios para as peças.
  Ao transportar a ferramenta elétrica utilize apenas os dispositivos de transporte.