# 鋸切

##

- 鋸切之前務必旋緊鎖定旋鈕 (12)往下按鎖止按鈕 (13) 。否則鋸片可能在工件中傾斜。

- 進行任何鋸切之前，必須先確定鋸片不會接觸止動滑軌、活動夾鉗或其它的機件。必要時得拆除輔助擋塊，或者適度調整輔助擋塊。

保護鋸片，以免受遭衝擊和碰撞。不可以側壓鋸片。

只能鋸切符合規定的材料。

不可以加工已被拉扯移位的工件。工件必須有一道筆直的邊，這樣才能夠貼靠在止動滑軌上。

如果工件又長又重，必須在它懸空的末端底下墊上襯墊或做好支撐。

檢查活動防護罩的功能是否正常，移動防護罩時會不會發生磨擦。將機臂往下移時，活動防護罩必須開啟。將機臂往上移時，活動防護罩必須閉合，蓋在鋸片上，並固定在機臂的最上方位置。

##

- 不可以站在電動工具前而與鋸片呈一直線，所站位置應要保持在鋸片的側面。這樣可以保護身體避免受到反彈力道衝擊。

- 手掌、手指和手臂必須遠離轉動中的鋸片。
- 雙手不得橫放在機臂前方。

##

- 針對需要藉助拉引裝置 (2) 的鋸切作業（寬工件），止付螺栓 (1) 若已鎖上，請將它鬆開。
- 依照需求，調整至所需的水平及／或垂直斜鋸角。
- 將工件緊壓固定在止動滑軌 (18) 和 (19)。
- 根據尺寸固定好工件。
- 將機臂拉離止動滑軌 (18)，直到鋸片位於工件前方。
- 啟動電動工具。
- 利用把手 (5) 緩慢地將機臂往下拉。
- 現在把機臂推向止動滑軌 (18)和 (19)，並施力均勻地鋸切工件。
- 關閉電動工具並等待鋸片完全停止轉動。
- 將機臂慢慢往上提起。

##

- 進行無需拉動的鋸切（小型工件）時，止付螺栓 (1) 若已鎖上，請將它鬆開。將機臂往止動滑軌 (18) 方向推到底，然後再將止付螺栓 (1) 重新鎖緊。
- 依照需求，調整至所需的水平及／或垂直斜鋸角。
- 將工件緊壓固定在止動滑軌 (18) 和 (19)。
- 根據尺寸固定好工件。
- 啟動電動工具。
- 利用把手 (5) 緩慢地將機臂往下拉。
- 鋸切工件時必須施力均勻。
- 關閉電動工具並等待鋸片完全停止轉動。
- 將機臂慢慢往上提起。