# Simboli

Naslednji simboli so lahko pomembni za uporabo električnega orodja. Simbole in njihov pomen si zapomnite. Pravilna razlaga simbolov vam pomaga, da lahko električno orodje bolje in varneje uporabljate.

Simboli in njihov pomen
| Lasersko žarčenje Ne glejte v laserski žarek Laserski izdelek, namenjen potrošnikom, razreda 2 EN 50689:2021
| Med delovanjem električnega orodja z rokami ne segajte v območje žaganja. Pri stiku z žaginim listom obstaja nevarnost poškodbe.
| Nosite masko za zaščito proti prahu.
| Nosite zaščitna očala.
| Uporabljajte zaščito za sluh. Izpostavljenost hrupu lahko povzroči izgubo sluha.
| Nevarno območje! Dlani, prstov in rok ne približujte temu območju.
| Za nastavitev poljubnega navpičnega zajeralnega kota mora biti glava orodja prosto premična. Vzvod za blokado je potisnjen navzgor: navpičen zajeralni kot lahko spremenite. Vzvod za blokado je potisnjen navzdol: navpičen zajeralni kot je nastavljen.
| Uporabljajte zgolj žagine liste ustreznih dimenzij. Premer odprtine mora natančno ustrezati vretenu orodja. Če potrebujete reducirni obroč, morajo njegove dimenzije ustrezati debelini osnovne plošče, premeru odprtine žaginega lista in premeru vretena orodja. Uporabite reducirne obroče, ki so priloženi žaginemu listu. Premer žaginega lista se mora ujemati z navedbo na simbolu.
| Pri žaganju navpičnih zajeralnih kotov odstranite levo oz. desno nastavljivo prislonsko letev.