# Tööjuhised

##

Laserikiir näitab saeketta lõikejoont. Niiviisi saate seada töödeldava detaili saagimiseks täpsesse asendisse, ilma et tuleks avada pendel-kaitsekatet.

- Selleks lülitage laserikiir lülitiga (36) sisse.
- Joondage oma märgistus töödeldaval detailil keskmestatult laserijoonele.

Suunis: kontrollige enne saagimist, kas lõikejoont näidatakse veel korralikult. Laserikiir võib näiteks intensiivsel kasutamisel tekkiva vibratsiooni tõttu paigast nihkuda.

##

Maksimaalsed toorikud:

Horisontaalne kaldenurk | Vertikaalne kaldenurk | Kõrgus × laius [mm]
--- | --- | ---
0° | 0° | 90 × 310
45° | 0° | 90 × 210
0° | 45° (vasakul) | 45 × 310
45° | 45° (vasakul) | 45 × 210
0° | 45° (paremal) | 35 × 310
45° | 45° (paremal) | 35 × 210

Minimaalsed toorikud (= kõik toorikud, mida saab kaasasoleva pitskruviga (20) saekettast vasakule või paremale kinnitada): 130 × 50 mm (pikkus × laius)

Maksimaalne lõikesügavus (0°/0°): 90 mm

##

Ühepikkuste detailide lihtsaks saagimiseks võite kasutada pikkusepiirikut (26).

- Vabastage kinnituspoldid (57) ja nihutage pikkusepiirik (26) juhtsiinis (58) detaili soovitud pikkusele.
- Keerake kinnituspoldid (57) uuesti kinni.

Pikemad detailid:

- Vabastage tiibkruvi (59) ja tõmmake juhtsiin (58) kuni takistuseni välja.
- Pingutage tiibkruvi (59) uuesti kinni.
- Seadke pikkusepiirik (26) detaili soovitud pikkuseni.

Ilma pikkusepiirikuta saagimine:

- Vabastage kinnituspoldid (57) ja nihutage pikkusepiirik (26) juhtsiinis (58) täielikult välja.
- Pöörake pikkusepiirikut 90° nii, et see oleks tugirööpaga (18) tasa.
- Keerake kinnituspoldid (57) uuesti kinni.

##

Sügavuspiirikut tuleb reguleerida, kui tahate saagida soont.

- Pöörake sügavuspiirik (22) välja.
- Pöörake tööriista haar käepidemest (5) haarates soovitud asendisse.
- Keerake justeerimiskruvi (23), kuni kruvi ots puudutab sügavuspiirikut (22).
- Juhtige tööriista haar aeglaselt üles.

##

Kaarjate või ümarate töödeldavate detailide saagimisel peate nende nihkumist eriti tõkestama. Lõikejoonel ei tohi töödeldava detaili, tugirööpa ja saelaua vahel olla pilu.

Vajaduse korral tuleb valmistada spetsiaalsed kinnitused.

##

Vaheplaat (10) võib elektrilise tööriista pikemaaegsel kasutamisel kuluda.

Defektne vaheplaat vahetage välja.

- Viige elektritööriist tööasendisse.
- Keerake kruvid (60) tavalise ristpeakruvikeerajaga välja ning eemaldage vana vaheplaat (10).
- Pange uus vaheplaat asemele ja keerake poldid (60) jälle kinni.