# Montáž jednotlivých súčiastok

- Pozorne a starostlivo vyberte z obalov náradie a všetky dodané súčiastky.
- Odstráňte z elektrického náradia a z dodaného príslušenstva všetok obalový materiál.

- Aby ste si uľahčili prácu pri montáži dodávaných prvkov náradia, všimnite si, že sa elektrické náradie nachádza v prepravnej polohe.

## Montáž predĺženia rezacieho stola (pozri obrázok A1)

Na dodatočné rozšírenie rezacieho stola môžete na ľavej aj na pravej strane elektrického náradia namontovať predĺženia rezacieho stola.

- Vyskrutkujte poistné skrutky (43) pomocou krížového skrutkovača z predĺžení rezacieho stola.
- Preklopte elektrické náradie.
- Posuňte predĺženia rezacieho stola (16) na oboch stranách elektrického náradia až na doraz do určených otvorov.
- Ako poistku proti vytiahnutiu opäť naskrutkujte poistné skrutky (43) do predĺžení rezacieho stola.

## Namontujte podpery obrobku (pozrite obrázok A2)

Podpery obrobku (17) sa môžu umiestniť vľavo, vpravo alebo vpredu na elektrickom náradí. Flexibilný zásuvací systém vám umožňuje rôzne varianty predlžovania alebo rozširovania (pozrite obrázok G).

- Podperu obrobku (17) zasúvajte podľa potreby do upevnení (44) na elektrickom náradí alebo do upevnení (45) druhej podpery obrobku.

- Elektrické náradie nikdy nenoste za podpery obrobku.
  Pri preprave elektrického náradia používajte iba zariadenia na prepravu.