# Montáž jednotlivých dílů

- Vyjměte všechny dodané díly opatrně z jejich obalu.
- Odstraňte veškerý balicí materiál z elektronářadí a z dodaného příslušenství.

- Pro usnadnění práce při montáži dodaných prvků nářadí dbejte na to, aby elektrické nářadí bylo v přepravní poloze.

## Montáž prodloužení stolu (viz obrázek A1)

Pro dodatečné rozšíření stolu pily můžete jak nalevo, tak i napravo od elektrického nářadí namontovat prodloužení stolu pily.

- Křížovým šroubovákem vyšroubujte pojistné šrouby (43) z prodloužení stolu pily.
- Nakloňte elektrické nářadí.
- Zasuňte prodloužení stolu pily (16) na obou stranách elektrického nářadí až nadoraz do určených otvorů .
- Pro zabezpečení proti vysunutí zašroubujte pojistné šrouby (43) znovu do prodloužení stolu pily.

## Montáž opěrek obrobku (viz obrázek A2)

Opěrky obrobku (17) lze umístit vlevo, vpravo nebo vpředu na elektrické nářadí. Flexibilní násuvný systém umožňuje spoustu variant prodloužení nebo rozšíření (viz obrázek G).

- Opěrku obrobku (17) zasuňte podle potřeby do uchycení (44) na elektrickém nářadí nebo do uchycení (45) druhé opěrky obrobku.

- Při přenášení nikdy nedržte elektrické nářadí za opěrky obrobku.
  Při přepravě elektrického nářadí používejte pouze přepravní zařízení.