# Werkvoorbereiding

Om nauwkeurig zagen te waarborgen, dient u na intensief gebruik de basisinstellingen van het elektrische gereedschap te controleren en indien nodig in te stellen.
Daarvoor is ervaring en speciaal gereedschap vereist.

De Bosch klantenservice voert deze werkzaamheden snel en vakkundig uit.

##

Ondersteun lange en zware werkstukken door er iets onder te leggen.

De zaagtafel kan met behulp van de zaagtafelverlengingen (16) naar links en rechts worden verlengd.

- Draai de klemschroef (42) los.
- Trek de zaagtafelverlenging (16) tot aan de gewenste lengte naar buiten.
- Voor het vastzetten van de zaagtafelverlenging draait u de klemschroef (42) weer vast.

Het flexibele steeksysteem van de werkstuksteunen (17) biedt u een groot aantal verlengings- en verbredingsmogelijkheden.

- Steek desgewenst de werkstuksteun (17) in de opnamen (44) op het elektrische gereedschap of in de opnamen (45) van de tweede werkstuksteun.

- Draag het elektrische gereedschap nooit aan de werkstuksteunen.
  Gebruik bij het transporteren van het elektrische gereedschap alleen de transportvoorzieningen.

##

Bij het zagen van verticale verstekhoeken moet u de linker of rechter verstelbare aanslagrail (19) verwijderen.

- Draai de vleugelschroeven (38) los.
- Verwijder de verstelbare aanslagrail (19).

Na het zagen van de verticale verstekhoeken brengt u de verstelbare aanslagrail (19) weer aan en draait u de vleugelschroeven (38) stevig vast.

##

Span het werkstuk altijd vast om een optimale arbeidsveiligheid te waarborgen.
Bewerk geen werkstukken die te klein zijn om te worden vastgespannen.

### Verticaal vastzetten

- Duw het werkstuk stevig tegen de aanslagrails (18) en (19).
- Steek de meegeleverde lijmklem (20) in een van de daarvoor bestemde boorgaten (39).
- Draai de vleugelschroef (51) los en pas de lijmklem aan het werkstuk aan. Draai de vleugelschroef weer vast.
- Draai het draadeind (52) stevig vast en zet zo het werkstuk vast.

### Horizontaal vastzetten

- Schroef de vleugelschroef (53) eruit en trek de lijmklem uit elkaar.
- Steek de nu „gereduceerde” lijmklem (20) met de pen (54) in een van de daarvoor bestemde boorgaten (28).
- Duw het werkstuk stevig op de zaagtafel (29).
- Draai het draadeind (52) stevig vast en zet zo het werkstuk vast.

### Werkstuk losmaken

- Voor het losmaken van de lijmklem draait u het draadeind (52) linksom.