# Ustawianie kątów cięcia

- Ustawić elektronarzędzie w pozycji roboczej.

## Ustawianie standardowych poziomych kątów cięcia (zob. rys. J)

Do szybkiego i precyzyjnego ustawiania często używanych poziomych kątów cięcia na stole pilarskim przewidziano nacięcia (15):

po lewej stronie | po prawej stronie
--- | ---
0°
45°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 45°

- Odkręcić gałkę nastawczą (12), jeśli była dokręcona.
- Nacisnąć przycisk blokujący (11) do dołu i trzymając za gałkę nastawczą, obrócić stół pilarski (29) w prawo lub w lewo, aż wskaźnik kąta cięcia (14) wskaże żądany standardowy poziomy kąt cięcia.
- Ponownie zwolnić przycisk blokujący (11). Stół pilarski musi w sposób słyszalny zaskoczyć w nacięciu.
- Ponownie dokręcić gałkę nastawczą (12).

## Ustawianie dowolnych poziomych kątów cięcia

Poziomy kąt cięcia można ustawić w zakresie od 47° (po lewej stronie) do 52° (po prawej stronie).

- Odkręcić gałkę nastawczą (12), jeśli była dokręcona.
- Nacisnąć przycisk blokujący (11) do dołu i trzymając za gałkę nastawczą, obrócić stół pilarski (29) w prawo lub w lewo, aż wskaźnik kąta cięcia (14) wskaże żądany poziomy kąt cięcia.
- Ponownie zwolnić przycisk blokujący (11).
- Ponownie dokręcić gałkę nastawczą (12).