# Символи

Нижчеподані символи можуть знадобиться Вам при користуванні Вашим електроприладом. Будь ласка, запам’ятайте ці символи та їх зна‌чення. Правильне розуміння символів допо‌може Вам правильно та небезпечно користу‌ватися електроприладом.

Символи та їхнє значення
| Лазерне випромінювання Не дивіться на промінь Побутовий лазерний виріб класу 2 EN 50689:2021
| Не підставляйте руки в зону розпилювання, коли електроінструмент працює. Доторкання до пиляльного полотна становить небезпеку поранення.
| Вдягайте пилозахисну маску.
| Вдягайте захисні окуляри.
| Вдягайте навушники. Шум може пошко‌дити слух.
| Небезпечна зона! За можливості не підставляйте в неї кисті, пальці або руки.
| Для налаштування будь-якого вертикального кута розпилювання кронштейн повинен вільно рухатися. Кнопка-фіксатор потягнута вгору: можливість настроювання вертикальних кутів розпилювання. Кнопка-фіксатор притиснута донизу: налаштований вертикальний кут розпилювання утримується.
| Зважайте на розміри пиляльного полотна. Діаметр отвору повинен пасувати до шпинделя без проміжку. Якщо потрібно скористатися перехідником, слідкуйте за тим, щоб розміри перехідника відповідали товщині полотна пиляльного диска і діаметру отвору пиляльного полотна, а також діаметру шпинделя. Якщо можливо, використовуйте перехідник, який постачається разом з пиляльним полотном. Діаметр пиляльного полотна має відповідати даним на символі.
| При розпилюванні під вертикальним кутом нахилу пересувну ліву або праву упорну планку треба повністю зняти.