# Horisontaalse kaldenurga seadmine

- Viige elektriline tööriist tööasendisse.

## Horisontaalsete standardsete kaldenurkade seadmine (vaata joonist J)

Sageli kasutatavate horisontaalsete kaldenurkade kiireks ja täpseks seadmiseks on saelaual ette nähtud sälgud (15):

Vasakul | Paremal
--- | ---
0°
45°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 45°

- Vabastage lukustuspide (12), kui see on pingutatud.
- Vajutage lukustusnupp (11) alla ja pöörake saelauda (29) lukustuspidemest vasakule või paremale, kuni nurganäidik (14) näitab soovitud horisontaalset standardset kaldenurka.
- Vabastage seejärel lukustusnupp (11). Saelaud peab sälgus tuntavalt fikseeruma.
- Pingutage uuesti lukustuspide (12).

## Suvalise horisontaalse kaldenurga seadmine

Horisontaalset kaldenurka saab seada vahemikus 47° (vasakul) kuni 52° (paremal).

- Vabastage lukustuspide (12), kui see on pingutatud.
- Vajutage lukustusnupp (11) alla ja pöörake saelauda (29) lukustuspidemest vasakule või paremale, kuni nurganäidik (14) näitab soovitud horisontaalset kaldenurka.
- Vabastage seejärel lukustusnupp (11).
- Pingutage uuesti lukustuspide (12).