# Paruošimas darbui

Norint užtikrinti, kad pjūviai būtų tikslūs, po intensyvaus prietaiso naudojimo turite patikrinti pagrindinius prietaiso nustatymus ir, jei reikia, nustatyti iš naujo.
Norint tai atlikti, reikia turėti patirties ir specialių įrankių.

Bosch elektrinių įrankių remonto dirbtuvių specialistai šį darbą atliks greitai ir patikimai.

##

Ilgų ir sunkių ruošinių laisvus galus reikia atremti arba po jais ką nors padėti.

Naudojant pjovimo stalo ilginamąsias dalis (16) galima pailginti pjovimo stalą kairėje arba dešinėje.

- Atlaisvinkite prispaudžiamąjį varžtą (42).
- Pjovimo stalo ilginamąją dalį (16) iki pageidaujamo ilgio traukite į išorę.
- Norėdami užfiksuoti stalo ilginamąją dalį, vėl užveržkite prispaudžiamąjį varžtą (42).

Dėl lanksčios ruošinio atramų įstatymo sistemos (17) galima didelė ilginimo ir platinimo variantų įvairovė.

- Priklausomai nuo poreikio, ruošinio atramas (17) įstatykite į elektriniame įrankyje esančias išėmas (44) arba į antroje ruošinio atramoje esančias išėmas (45).

- Elektrinio įrankio niekada neneškite laikydami už ruošinio atramų .
  Elektriniam įrankiui transportuoti naudokite tik transportavimo įtaisus.

##

Pjaunant įstrižuoju kampu vertikalioje plokštumoje, reikia nuimti kairįjį arba dešinįjį reguliuojamą atraminį bėgelį (19).

- Atlaisvinkite sparnuotuosius varžtus (38).
- Nuimkite reguliuojamą atraminį bėgelį (19).

Atlikę pjūvį įstrižuoju kampu vertikalioje plokštumoje, vėl įstatykite reguliuojamą atraminį bėgelį (19) ir tvirtai užveržkite sparnuotuosius varžtus (38).

##

Kad užtikrintumėte optimalų darbo saugumą, ruošinį visada privalote gerai priveržti.
Neapdorokite ruošinių, kurie yra per maži, kad juos būtų galima gerai priveržti.

### Vertikalus tvirtinimas

- Spauskite ruošinį į atraminius bėgelius (18) ir (19).
- Kartu teikiamą veržtuvą (20) įstatykite į specialią kiaurymę (39).
- Atlaisvinkite sparnuotąjį varžtą (51) ir priderinkite veržtuvą prie ruošinio. Tvirtai užveržkite sparnuotąjį varžtą.
- Užveržkite srieginį strypą (52) ir tokiu būdu užfiksuokite ruošinį.

### Horizontalus fiksavimas

- Ištraukite sparnuotąjį varžtą (53) ir ištraukite veržtuvus vieną iš kito.
- „Sumažinto“ veržtuvo (20) kakliuką (54) įstatykite į specialią kiaurymę (28).
- Tvirtai paspauskite ruošinį ant pjovimo stalo (29).
- Užveržkite srieginį strypą (52) ir tokiu būdu užfiksuokite ruošinį.

### Ruošinio atlaisvinimas

- Norėdami atlaisvinti veržtuvą, sukite srieginį strypą (52) prieš laikrodžio rodyklę.