# Ajustar ângulo padrão de meia-esquadria horizontal

- Coloque a ferramenta elétrica em posição de trabalho.

## Ajustar ângulo de meia-esquadria horizontal (ver figura J)

Para o ajuste rápido e preciso de ângulos de meia-esquadria horizontais utilizados frequentemente, existem entalhes na mesa de serra (15):

Esquerda | Direita
--- | ---
0°
45°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 45°

- Solte o manípulo de fixação (12), se estiver apertado.
- Pressione o botão de travamento (11) para baixo e gire a mesa de serra (29) no manípulo de fixação para a esquerda ou para a direita, até que o indicador de ângulo (14) indique o ângulo de meia-esquadria padrão horizontal desejado.
- Solte novamente o botão de travamento (11). A mesa de serra tem de engatar de forma perceptível no entalhe.
- Aperte novamente o manípulo (12).

## Ajustar o ângulo de meia-esquadria horizontal desejado

O ângulo de meia-esquadria horizontal pode ser ajustado em uma faixa de 47° (lado esquerdo) a 52° (lado direito).

- Solte o manípulo de fixação (12), se estiver apertado.
- Pressione o botão de travamento (11) para baixo e gire a mesa de serra (29) no manípulo de fixação para a esquerda ou para a direita, até que o indicador de ângulo (14) indique o ângulo de meia-esquadria horizontal desejado.
- Solte novamente o botão de travamento (11).
- Aperte novamente o manípulo (12).