# Componentele ilustrate

Numerotarea componentelor ilustrate se referă la schiţa sculei electrice de la pagina grafică.

(1) | Şurub de blocare a dispozitivului de tracţiune
(2) | Dispozitiv de tracţiune
(3) | Plăcuţă de avertizare laser
(4) | Mâner de transport
(5) | Mâner
(6) | Piedică de pornire pentru comutatorul de pornire/oprire
(7) | Capac de protecţie
(8) | Apărătoare-disc
(9) | Găuri pentru montare
(10) | Placă intermediară
(11) | Tastă de blocare pentru unghiurile de înclinare (în plan orizontal)
(12) | Manetă de fixare pentru unghiurile de înclinare (în plan orizontal) opţionale
(13) | Tastă de blocare pentru unghiurile de înclinare (în plan vertical)
(14) | Indicator de unghiuri pentru unghiurile de înclinare (în plan orizontal)
(15) | Marcaje crestate pentru unghiurile de înclinare (în plan orizontal) standard
(16) | Prelungire a mesei de lucru pentru ferăstrău
(17) | Suport pentru piesa de prelucratA)
(18) | Şină opritoare fixă
(19) | Şină opritoare reglabilă
(20) | Menghină
(21) | Buton de reglare pentru unghiurile de înclinare de 0° (în plan vertical)
(22) | Limitator de reglare a adâncimii
(23) | Şurub de reglare a limitatorului de reglare a adâncimii
(24) | Cheie hexagonală
(25) | Dispozitiv de siguranţă la transport
(26) | Limitator de reglare a lungimii
(27) | Mânere încastrate
(28) | Găuri pentru fixare orizontală
(29) | Masă de lucru pentru ferăstrău
(30) | Scală pentru unghiurile de înclinare (în plan orizontal)
(31) | Dispozitiv de protecţie împotriva răsturnării
(32) | Rolă culisantă
(33) | Dispozitiv de blocare a axului
(34) | Orificiu de ieşire a liniei laser
(35) | Comutator de pornire/oprire
(36) | Comutator de pornire/oprire pentru laser (marcarea liniei de tăiere)
(37) | Orificiu de eliminare a aşchiilor
(38) | Şurub-fluture pentru fixarea şinei opritoare reglabile
(39) | Găuri pentru menghină
(40) | Şurub opritor pentru domeniul unghiurilor de înclinare din partea dreaptă (în plan vertical)
(41) | Opritor pentru unghiurile de înclinare standard de 45°, 22,5° şi 33,9° (în plan vertical)
(42) | Şurub de fixare pentru prelungirea mesei de lucru pentru ferăstrău
(43) | Şurub de siguranţă pentru prelungirea mesei de lucru pentru ferăstrău
(44) | Sistem de prindere pentru suportul pentru piesa de prelucrat (de la scula electrică)
(45) | Sistem de prindere pentru al doilea suport pentru piesa de prelucrat (de la suportul pentru piesa de prelucrat)
(46) | Sac de colectare a prafului
(47) | Şurub cu locaş hexagonal pentru fixarea pânzei de ferăstrău
(48) | Flanşă de strângere
(49) | Pânză de ferăstrău
(50) | Flanşă interioară de strângere
(51) | Şurub-fluture pentru adaptarea înălţimii barei filetate
(52) | Bară filetată
(53) | Şurubul-fluture al menghinei
(54) | Pivotul menghinei
(55) | Indicator de unghiuri pentru unghiurile de înclinare (în plan vertical)
(56) | Scală pentru unghiurile de înclinare (în plan vertical)
(57) | Şurub de fixare a limitatorului de reglare a lungimii
(58) | Şină de ghidare a limitatorului de reglare a lungimii
(59) | Şurub-fluture pentru fixarea şinei de ghidare a limitatorului de reglare a lungimii
(60) | Şuruburi pentru placa intermediară
(61) | Şurub de reglare pentru poziţionarea laserului
(62) | Triunghi unghiular
(63) | Şurub opritor pentru unghiul de înclinare de 0° (în plan vertical)
(64) | Şuruburi cu locaş hexagonal ale şinei opritoare
(65) | Şurub pentru indicatorul de unghiuri (în plan vertical)
(66) | Şurub pentru indicatorul de unghiuri (în plan orizontal)

A)

  Nu este disponibil pentru variantele de execuţie specifice ţării de utilizare.