# Nastavení horizontálních pokosových úhlů

- Uveďte elektrické nářadí do pracovní polohy.

## Nastavení standardních horizontálních pokosových úhlů (viz obrázek J)

Pro rychlé a přesné nastavení často používaných pokosových úhlů jsou na stole pily připravené zářezy (15):

vlevo | vpravo
--- | ---
0°
45°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 45°

- Povolte zajišťovací knoflík (12), pokud je utažený.
- Stiskněte aretační tlačítko (11) dolů a otáčejte stůl pily (29) za zajišťovací knoflík doleva nebo doprava, dokud ukazatel úhlu (14) nebude ukazovat požadovaný standardní horizontální pokosový úhel.
- Znovu uvolněte aretační tlačítko (11). Stůl pily musí citelně zaskočit do zářezu.
- Zajišťovací knoflík (12) opět utáhněte.

## Nastavení libovolných horizontálních pokosových úhlů

Horizontální pokosový úhel lze nastavit v rozsahu od 47° (na levé straně) do 52° (na pravé straně).

- Povolte zajišťovací knoflík (12), pokud je utažený.
- Stiskněte aretační tlačítko (11) dolů a otáčejte stůl pily (29) za zajišťovací knoflík doleva nebo doprava, dokud ukazatel úhlu (14) nebude ukazovat požadovaný horizontální pokosový úhel.
- Znovu uvolněte aretační tlačítko (11).
- Zajišťovací knoflík (12) opět utáhněte.