# Indicações de trabalho

##

Um feixe de orientação a laser indica a linha de corte do disco de serra. Deste modo, pode-se posicionar de forma exata a peça a serrar, sem abrir a cobertura de proteção pendular.

- Para tal, ligue o feixe de orientação a laser com o interruptor (36).
- Alinhe sua marca na peça no centro da linha laser.

Nota: Antes de serrar, verifique se a linha de corte ainda está indicada corretamente . O feixe de orientação a laser pode deslocar-se, p. ex. devido às vibrações no caso de utilização intensa.

##

Peças dimensões máximas:

Ângulo de meia-esquadria horizontal | Ângulo de meia-esquadria vertical | Altura x largura [mm]
--- | --- | ---
0° | 0° | 90 x 310
45° | 0° | 90 x 210
0° | 45° (esquerda) | 45 x 310
45° | 45° (esquerda) | 45 x 210
0° | 45° (direita) | 35 x 310
45° | 45° (direita) | 35 x 210

Peças dimensões mínimas (= todas as peças que podem ser fixadas com o grampo (20) fornecido à esquerda ou à direita da lâmina de serra): 130 x 50 mm (comprimento x largura)

Profundidade de corte máxima (0°/0°): 90 mm

##

Para serrar facilmente peças com o mesmo comprimento, é possível usar o limitador de comprimento (26).

- Solte o parafuso de fixação (57) e desloque o limitador de comprimento (26) no trilho guia (58) para o comprimento desejado da peça.
- Aperte novamente o parafuso de fixação (57).

Peças mais compridas:

- Solte o parafuso de orelhas (59) e puxe o trilho guia (58) até ao limitador para fora.
- Aperte novamente o parafuso de orelhas (59).
- Ajuste o limitador de comprimento (26) para o comprimento da peça desejado.

Serrar sem limitador de comprimento:

- Solte o parafuso de fixação (57) e desloque o limitador de comprimento (26) no trilho guia (58) totalmente para fora.
- Rode o limitador de comprimento em 90°, para que fique à face com o trilho limitador (18).
- Aperte novamente o parafuso de fixação (57).

##

O limitador de profundidade tem de ser deslocado quando pretender serrar uma ranhura.

- Gire o batente de profundidade (22) para fora.
- Gire o braço da ferramenta no punho (5) para a posição desejada.
- Gire o parafuso de ajuste (23), até que a extremidade do parafuso toque no limitador de profundidade (22).
- Desloque lentamente o braço da ferramenta para cima.

##

Ao serrar peças curvas ou redondas, é preciso fixá-las firmemente para que não escorreguem. Na linha de corte não pode haver folga entre a peça, carril limitador e mesa de serra.

Se necessário, terá de fabricar suportes especiais.

##

O suporte com os contornos da ferramenta (10) pode desgastar-se após uma utilização prolongada da ferramenta elétrica.

Substitua uma placa de alimentação danificada.

- Coloque a ferramenta elétrica em posição de trabalho.
- Desaperte os parafusos (60) com uma chave de fenda em cruz comum e retire a placa de alimentação antiga (10).
- Coloque a nova placa de alimentação e volte a apertar os parafusos (60).