# Включение электроинструмента

- Учитывайте напряжение в сети! Напряжение источника питания должно соответствовать данным на заводской табличке электроинструмента.

- Перед пилением затяните ручку-фиксатор (12) и нажмите кнопку фиксации (13) вниз. Иначе пильный диск может перекоситься в заготовке.

## Включение (см. рис. L)

- Для включения электроинструмента нажмите сначала блокиратор выключателя (6). Затем полностью вожмите выключатель (35) и удерживайте его нажатым.

Указание: Из соображений безопасности выключатель (35) не может быть зафиксирован и при работе следует постоянно нажимать на него.

## Выключение

- Для выключения отпустите выключатель (35).