# 技术参数

斜断锯 |  | GCM 254 D
--- | --- | ---
物品代码 |  | ‎ ‎3 601 M53 0..‎
额定输入功率 | 瓦 | 1800
空载转速 | 转/分钟 | 4800
激光种类 | 纳米 | 650
| 毫瓦 | < 1
激光等级 |  | 2
重量 | 公斤 | 17.9
保护等级 |  | / II
合适锯片的尺寸
锯片直径 | 毫米 | 254
锯片主体的厚度 | 毫米 | 1.4–2.5
最大切割宽度 | 毫米 | 3
孔直径 | 毫米 | 25.4

许可的工件尺寸（最大/最小）： 参见 许可的工件尺寸

所有参数适用于230伏的额定电压[U]，对于其他不同的电压和国际规格，数据有可能不同。

该设备符合IEC 61000-3-11的要求，并可在特定条件下建立连接。在不利的供电状态下，设备可能会导致偶尔的电压波动。该设备的阻抗设置为Zactual = 0.094 Ω。用户必须确保设备插入的、阻抗为Zmax的连接点符合阻抗要求：Zactual ≥ Zmax。如果Zmax未知，请与网络供应商或供应机构协商确定Zmax。

数值可能因不同产品而异，并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。