# Tehnički podaci

Testera za panel |  | GCM 254 D
--- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎ ‎3 601 M53 0..‎
Nominalna ulazna snaga | W | 1800
Broj obrtaja u praznom hodu | min–1 | 4800
Tip lasera | nm | 650
| mW | < 1
Klasa lasera |  | 2
Težina | kg | 17,9
Klasa zaštite |  | / II
Dimenzije za kompatibilne listove testere
Prečnik lista testere | mm | 254
Debljina osnovnog lista | mm | 1,4−2,5
Maks. širina sečenja | mm | 3
Prečnik otvora | mm | 30

Dozvoljene dimenzije radnog komada (maksimalno/minimalno): videti Dozvoljene dimenzije radnog komada

Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.

Uređaj ispunjava zahteve standarda IEC 61000-3-11 i podleže uslovnom povezivanju. Uređaj može dovesti do povremenih fluktuacija napona zbog nepovoljnih uslova napajanja. Impedansa ovog uređaja je podešena kao Zstvarna = 0,094 Ω. Korisnik mora voditi računa da tačka priključka, sa impedansom Zmaks., na koju će se priključiti uređaj ispunjava zahteve za impedansu: Zstvarna ≥ Zmaks.. Ako je Zmaks. nepoznata, odredite Zmaks. uz konsultacije sa dobavljačem mrežnog napajanja ili nadležnim organom za napajanje električnom energijom.

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.