# Ajuste del ángulo de inglete vertical

El ángulo de inglete vertical se puede ajustar en un rango de 45° (lado izquierdo) hasta 45° (lado derecho).

Existen unos topes que permiten ajustar de forma rápida y exacta los ángulos de inglete verticales más comunes de 0°, 22,5°, 33,9° y 45°.

##

- Retire la regleta de tope ajustable izquierda (19).
- Gire el tope izquierdo (41), hasta que encastre el tope de inglete vertical estándar de 45° en la marca de flecha.
  De esta manera queda disponible el margen de oscilación izquierdo completo.
- Pulse la tecla de bloqueo (13) hacia arriba.
- Gire el brazo de la herramienta por la empuñadura (5) hacia la izquierda, hasta que el indicador de ángulo indique el ángulo de inglete vertical deseado.
- Mantenga el brazo de la herramienta en esta posición y presione la tecla de bloqueo (13) de nuevo hacia abajo.

##

- Retire la regleta de tope ajustable derecha (19).
- Gire el tope derecho (41), hasta que encastre el tope de inglete vertical estándar de 45° en la marca de flecha.
  De esta manera queda disponible el margen de oscilación derecho completo.
- Pulse la tecla de bloqueo (13) hacia arriba.
- Gire el botón de ajuste (21) hacia la izquierda y gire el brazo de la herramienta por la empuñadura (5) hacia la derecha hasta que el indicador de ángulo indique el ángulo de inglete vertical deseado.
- Mantenga el brazo de la herramienta en esta posición y presione la tecla de bloqueo (13) de nuevo hacia abajo.

##

- Retire la regleta de tope derecha/izquierda ajustable (19).
- Pulse la tecla de bloqueo (13) hacia arriba.

Ángulo de inglete estándar de 0°:

- Gire el botón de ajuste (21) ligeramente hacia la izquierda y gire el brazo de la herramienta desde la derecha sobre la posición 0° hasta que encaje de forma audible en la posición 0°.
- Vuelva a pulsar la tecla de bloqueo (13) hacia abajo.

Ángulos de inglete estándar de 45°, 33,9° y 22,5°:

- Gire el tope izquierdo o derecho (41), hasta que encastre el ángulo de inglete vertical estándar deseado en la marca de flecha.
- Gire el brazo de la herramienta hacia la izquierda hasta el tope.
  o
  Gire el botón de ajuste (21) ligeramente hacia la izquierda y gire el brazo de la herramienta por la empuñadura (5) hacia la derecha hasta el tope.
- Vuelva a pulsar la tecla de bloqueo (13) hacia abajo.