# Szállítási rögzítő (lásd a E ábrát)

A (25) szállítási biztosító megkönnyíti az elektromos kéziszerszám szállítási kezelését a különböző alkalmazási helyekre való szállításnál.

## Az elektromos kéziszerszám kibiztosítása (munkavégzési helyzet)

- Nyomja kissé lefelé a (5) fogantyúnál fogva a szerszámkart, hogy tehermentesítse a (25) szállítási biztosítót.
- Húzza egészen ki a (25) szállítási biztosítót .
- Vezesse lassan felfelé a szerszámkart.

## Az elektromos kéziszerszám biztosítása (szállítási helyzet)

- Lazítsa ki a (1) rögzítőcsavart, ha az beszorította a (2) húzószerkezetet. Húzza egészen előre a szerszámkart, majd a húzószerkezet reteszeléséhez ismét szorítsa meg a rögzítőcsavart.
- Csavarja a (23) szabályozócsavart egészen felfelé.
- A (29) fűrészasztal reteszeléséhez húzza meg a (12) rögzítőgombot .
- Hajtsa annyira le a (5) fogantyúnál fogva a szerszámkart, hogy a (25) szállítási rögzítőt teljesen be lehessen nyomni.

A szerszámkar most a szállításhoz biztonságosan reteszelve van.