# Indstilling af vandrette geringsvinkler

- Anbring el-værktøjet i arbejdsstilling.

## Indstilling af vandrette standardgeringsvinkler (se billedet J)

For hurtigere og mere præcist at kunne indstille ofte benyttede vandrette geringsvinkler er savbordet forsynet med hak (15):

Venstre | Højre
--- | ---
0°
45°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 45°

- Løsn knoppen (12), hvis den er spændt.
- Tryk låseknappen (11) nedad, og drej savbordet (29) på låseknoppen mod venstre eller højre, indtil vinkelviseren (14) viser den ønskede vandrette standardgeringsvinkel.
- Slip låseknappen (11) igen. Savbordet skal gå hørbart i indgreb.
- Spænd knoppen (12) igen.

## Indstilling af vilkårlige vandrette geringsvinkler

Den vandrette geringsvinkel kan indstilles i et område fra 47° (venstre side) til 52° (højre side).

- Løsn knoppen (12), hvis den er spændt.
- Tryk låseknappen (11) nedad, og drej savbordet (29) på låseknoppen mod venstre eller højre, indtil vinkelviseren (14) viser den ønskede vandrette geringsvinkel.
- Slip låseknappen (11) igen.
- Spænd knoppen (12) igen.