# Монтаж окремих деталей

- Обережно вийміть всі деталі з упаковки.
- Зніміть з електроприладу і з приладдя всю упаковку.

- З метою полегшення роботи при монтажі надісланих у комплекті постачання елементів приладу зважайте на те, що електроінструмент знаходиться у положенні для транспортування.

## Монтаж подовжувача стола (див. мал. A1)

Щоб додатково збільшити площу стола, можна ліворуч і праворуч від електроприладу монтувати подовжувачі столу.

- Відкрутіть фіксуючі гвинти (43) за допомогою хрестоподібної викрутки від подовжувача столу.
- Поверніть електроінструмент.
- Встроміть подовжувачі столу (16) з обох боків електроінструмента до упору у передбачені для цього отвори.
- Щоб запобігти його витяганню, закрутіть фіксуючі гвинти (43) назад у подовжувачі столу.

## Монтаж опори заготовки (див. мал. A2)

Опору заготовки (17) можна розташувати на електроінструменті ліворуч, праворуч або спереду. Гнучка система вставляння надає можливість різноманітних варіантів подовження або розширення (див. мал. G).

- За потреби встроміть опору заготовки (17) у кріплення (44) на електроінструменті або у кріплення (45) другої опори заготовки.

- Ніколи не носіть електроінструмент, тримаючи за опору заготовки.
  Для транспортування електроінструмента користуйтеся лише транспортним приладдям.