# Trasporto dell’elettroutensile (vedere fig. Y)

Prima di trasportare l’elettroutensile è necessario effettuare le seguenti operazioni:

- Allentare la vite di fissaggio (1), se è serrata. Estrarre completamente in avanti il braccio dell’utensile e serrare nuovamente la vite di fissaggio.
- Accertarsi che la battuta di profondità (22) sia spinta completamente verso l’interno e che, spostando il braccio dell’utensile, la vite di regolazione (23) si inserisca nell’incavo, senza entrare in contatto con la battuta di profondità.
- Portare l’elettroutensile in posizione di trasporto.
- Rimuovere tutti gli accessori che non si possano montare saldamente sull’elettroutensile. Per il trasporto, se possibile, riporre in un contenitore chiuso le lame inutilizzate.
- Trasportare l’elettroutensile mediante l’apposita impugnatura (4), oppure con gli incavi di impugnatura (27) sui lati del banco sega.

- Quando si trasporta l’elettroutensile, utilizzare esclusivamente i dispositivi di trasporto; non utilizzare mai i dispositivi di protezione o i supporti per i pezzi in lavorazione.