# Uvedení do provozu

- Dbejte na správné síťové napětí! Napětí zdroje proudu musí souhlasit s údaji na typovém štítku elektronářadí.

- Před řezáním utáhněte zajišťovací knoflík (12) a stiskněte aretační tlačítko (13) dolů. Jinak se může pilový kotouč v obrobku vzpříčit.

## Zapnutí (viz obrázek L)

- Pro zapnutí elektronářadí stiskněte nejprve blokování zapnutí vypínače (6). Poté úplně stiskněte vypínač (35) a držte ho stisknutý.

Upozornění: Z bezpečnostních důvodů nelze spínač (35) zaaretovat, nýbrž musí zůstat během provozu neustále stlačený.

## Vypnutí

- Pro vypnutí uvolněte spínač (35).