# Preverjanje in izvajanje osnovnih nastavitev

Da zagotovite natančne reze, morate po intenzivni uporabi preveriti osnovne nastavitve električnega orodja in jih po potrebi ponovno nastaviti.
Za to potrebujete izkušnje in ustrezno orodje.

To delo bo hitro in zanesljivo opravil Boschev servis.

##

- Električno orodje namestite v delovni položaj.
- Rezalno mizo (29) zavrtite do zareze (15) za 0°. Ročica se mora občutno zaskočiti v zarezo.
- Vzvod za blokado (13) povlecite navzgor.
- Gumb za nastavitev (21) obrnite rahlo v levo in glavo orodja povlecite z desne na položaj za 0°, da se slišno zaskoči v položaj za 0°.
- Vzvod za blokado (13) znova potisnite navzdol.

### Preverjanje (glejte sliko T1)

- Trikotni kotnik (62) postavite na rezalno mizo (29) tako, da se prilega žaginemu listu (49) in z rezalno mizo (29) in žaginim listom tvori kot 90°.

Krak trikotnega kotnika se mora po vsej dolžini prilegati žaginemu listu (49).

### Nastavitev (glejte sliko T2)

- Protimatico prislonskega vijaka (63) odtegnite z običajnim obročnim ali viličastim ključem.
- Prislonski vijak (63) odvijte ali privijte tako, da se krak trikotnega kotnika (62) po vsej dolžini dotika žaginega lista.
- Vzvod za blokado (13) znova potisnite navzdol.
- Nato znova zategnite protimatico prislonskega vijaka (63).

Če kazalnik kota (55) po nastavitvi ni v liniji z oznako 0° na merilu (56), vijak (65) odvijte z običajnim križnim izvijačem in kazalnik kota poravnajte z oznako 0° (glejte sliko W).

##

- Električno orodje namestite v delovni položaj.
- Rezalno mizo (29) zavrtite do zareze (15) za 0°. Ročica se mora občutno zaskočiti v zarezo.
- Odstranite desno nastavljivo prislonsko letev (19).
- Desni prislon (41) vrtite, dokler se na oznaki s puščico ne zaskoči standardni zajeralni kot 45°.
- Vzvod za blokado (13) povlecite navzgor.
- Gumb za nastavitev (21) zavrtite v levo in glavo orodja s potegom za ročaj (5) potisnite desno do prislona.

### Preverjanje (glejte sliko U1)

- Trikotni kotnik (62) postavite na rezalno mizo tako, da se prilega žaginemu listu (49) in z rezalno mizo (29) in desno stranjo žaginega lista tvori kot 45°.

Krak trikotnega kotnika se mora po vsej dolžini prilegati žaginemu listu (49).

### Nastavitev (glejte sliko U2)

- Protimatico prislonskega vijaka (40) odtegnite z običajnim obročnim ali viličastim ključem.
- Prislonski vijak (40) odvijte ali privijte tako, da krak trikotnega kotnika (62) po vsej dolžini nalega na žagin list.
- Vzvod za blokado (13) znova potisnite navzdol.
- Nato znova zategnite protimatico prislonskega vijaka (40).

Če kazalnik kota (55) po nastavitvi ni v isti liniji z oznako 45° na skali (56), še enkrat preverite nastavitev 0° za navpični zajeralni kot in kazalnik kota. Nato ponovite nastavitev navpičnega zajeralnega kota 45°.

##

- Električno orodje namestite v transportni položaj.
- Če je pritrdilni zatič (12) privit, ga odvijte.
- Vzvod za blokado (11) potisnite navzdol in rezalno mizo (29) zavrtite do zareze (15) za kot 0°.
- Vzvod za blokado (11) znova izpustite. Rezalna miza se mora občutno zaskočiti v zarezo.
- Odstranite nastavljivi prislonski letvi (19).

### Preverjanje (glejte sliko V1)

- Trikotni kotnik (62) položite na rezalno mizo (29) tako, da se prilega žaginemu listu (49) in s prislonsko letvijo (18) in žaginim listom tvori kot 90°.

Krak trikotnega kotnika se mora po vsej dolžini prilegati prislonski letvi.

### Nastavitev (glejte sliko V2)

- Sprostite vse šestrobe vijake (64) s priloženim šestrobim ključem (24).
- Prislonsko letev (18) zavrtite tako, da se prilega trikotnemu kotniku po vsej dolžini.
- Ponovno zategnite vijake.

##

- Vzvod za blokado (13) povlecite navzgor.
- Gumb za nastavitev (21) obrnite rahlo v levo in glavo orodja povlecite z desne na položaj za 0°, da se slišno zaskoči v položaj za 0°.
- Vzvod za blokado (13) znova potisnite navzdol.

### Preverjanje

Kazalnik kota (55) mora biti poravnan z oznako za 0° na skali (56).

### Nastavitev

- Sprostite vijak (65) s križnim izvijačem in poravnajte kazalnik kota vzdolž oznake 0°.
- Ponovno zategnite vijak.

##

- Električno orodje namestite v delovni položaj.
- Rezalno mizo (29) zavrtite do zareze (15) za 0°. Ročica se mora občutno zaskočiti v zarezo.

### Preverjanje

Kotni kazalnik (14) mora biti v liniji z oznako za 0° na skali (30).

### Nastavitev

- Sprostite vijak (66) s križnim izvijačem in naravnajte kotni kazalnik vzdolž oznake 0°.
- Ponovno zategnite vijak.