# بدء التشغيل

- انتبه إلی جهد الشبكة الكهربائية! يجب أن يتطابق جهد منبع التيار مع البيانات المذكورة علی لوحة صنع العدة الكهربائية.

- قبل النشر، أحكم ربط مقبض التثبيت (12) واضغط زر التثبيت (13) لأسفل. وإلا فقد تستعصي شفرة المنشار في قطعة الشغل.

## التشغيل (انظر الصورة L)

- لغرض تشغيل العدة الكهربائية اضغط أولا على مانع التشغيل (6). بعد ذلك اضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء (35) واحتفظ به مضغوطا.

ملحوظة لا يمكن تثبيت مفتاح التشغيل والإطفاء (35) لأسباب متعلقة بالأمان، بل يجب أن يتم ضغطه طوال فترة التشغيل.

## الإطفاء

- لغرض الإطفاء اترك مفتاح التشغيل/الإطفاء (35).