# Монтаж отдельных частей

- Осторожно распакуйте все поставленные части.
- Снимите весь упаковочный материал с электроинструмента и поставленных принадлежностей.

- Для облегчения работы учитывайте при монтаже элементов комплекта поставки, что электроинструмент находится в транспортном состоянии.

## Монтаж удлинителей стола (см. рис. A1)

Для дополнительного расширения пильного стола как слева, так и справа от электроинструмента можно установить удлинители стола.

- Выкрутите стопорные винты (43) из удлинителей стола с помощью крестовой отвертки.
- Наклоните электроинструмент.
- Вставьте удлинители стола (16) с обеих сторон электроинструмента до упора в предусмотренные для этого отверстия.
- Для фиксации вкрутите стопорные винты (43) обратно в удлинители стола.

## Установка опор для заготовок (см. рис. A2)

Опоры для заготовок (17) можно устанавливать слева, справа или спереди на электроинструменте. Универсальная система переустановки обеспечивает множество вариантов удлинения или расширения рабочей зоны (см. рис. G).

- При необходимости вставьте опору для заготовок (17) в крепления (44) на электроинструменте или в крепления (45) второй опоры для заготовок.

- Не переносите электроинструмент за опоры для заготовок.
  При транспортировке электроинструмента используйте только транспортировочные приспособления.