# 插图上的机件

机件的编号和电动工具详解图上的编号一致。

(1) | 拉动装置的固定螺栓
(2) | 拉动装置
(3) | 激光警戒牌
(4) | 运输柄
(5) | 手柄
(6) | 起停开关的开机锁
(7) | 防护罩
(8) | 摆动防护罩
(9) | 安装孔
(10) | 垫板
(11) | 斜切角度的锁定键（水平）
(12) | 任意斜切角度的固定旋钮（水平）
(13) | 斜切角度的锁定键（垂直）
(14) | 斜切角度的角度指示器（水平）
(15) | 标准斜切角度的标记槽（水平）
(16) | 锯台延长件
(17) | 工件座A)
(18) | 固定式挡轨
(19) | 活动式挡轨
(20) | 螺旋夹钳
(21) | 0度斜切角度的调整钮（垂直）
(22) | 限深器
(23) | 限深器的调整螺栓
(24) | 内六角扳手
(25) | 运输固定装置
(26) | 长度限制器
(27) | 握柄槽
(28) | 水平固定孔
(29) | 锯台
(30) | 斜切角度刻度尺（水平）
(31) | 防颠覆装置
(32) | 滑轮
(33) | 主轴锁
(34) | 激光束发射口
(35) | 起停开关
(36) | 激光开关（锯切线标记）
(37) | 出屑口
(38) | 用于固定活动式挡轨的蝶翼螺丝
(39) | 螺旋夹钳安装孔
(40) | 右侧斜切角度范围限位螺栓（垂直）
(41) | 标准斜切角度45°、22.5°和33.9°的限制器（垂直）
(42) | 锯台延长件夹紧螺栓
(43) | 锯台延长件固定螺丝
(44) | 工件座固定座（在电动工具上）
(45) | 第二个工件座的固定座（在工件座上）
(46) | 集尘袋
(47) | 固定锯片的内六角螺栓
(48) | 夹紧法兰
(49) | 锯片
(50) | 内夹紧法兰
(51) | 匹配螺杆高度的蝶翼螺丝
(52) | 螺杆
(53) | 螺旋夹钳翼形螺栓
(54) | 螺旋夹钳销子
(55) | 斜切角度的角度指示器（垂直）
(56) | 斜切角度刻度尺（垂直）
(57) | 长度限制器的夹紧螺栓
(58) | 长度限制器导轨
(59) | 用于固定长度限制器导轨的翼形螺栓
(60) | 垫板的固定螺栓
(61) | 激光定位调整螺栓
(62) | 三角钢
(63) | 0度斜切角度的限位螺栓（垂直）
(64) | 挡轨内六角螺栓
(65) | 角度指示器螺栓（垂直）
(66) | 角度指示器螺栓（水平）

A)

  并非适用于所有国家规格。