# Símbolos

Os seguintes símbolos podem ser importantes para a utilização da sua ferramenta elétrica. Memorize os símbolos e o respetivo significado. A interpretação correta dos símbolos permite uma utilização melhor e mais segura da ferramenta elétrica.

Símbolos e seus respetivos significados
| Raio laser Não olhar diretamente para o feixe Laser classe 2
| Não coloque as mãos na área de serra com a ferramenta elétrica em funcionamento. Há perigo de lesões se houver contato com o disco de serra.
| Usar uma máscara de proteção contra pó.
| Usar óculos de proteção.
| Usar protetor auricular. O ruído pode causar perda de audição.
| Área de perigo! Se possível, mantenha as mãos, dedos ou braços afastados desta área.
| Para ajustar qualquer ângulo de meia-esquadria vertical, o braço da ferramenta tem de se mover livremente. Botão de travamento puxado para cima: Podem ser ajustados ângulos de meia-esquadria verticais. Botão de travamento pressionado para baixo: O ângulo de meia-esquadria vertical ajustado é mantido.
| Verifique as dimensões da lâmina de serra. Não deve haver folga entre o diâmetro do orifício e o veio da ferramenta. Se for necessário usar peças redutoras, certifique-se de que as dimensões da peça redutora são adequadas para a espessura da base do disco e para o diâmetro do orifício da lâmina de serra, assim como para o veio da ferramenta. Se possível, use as peças redutoras fornecidas com a lâmina de serra. O diâmetro do disco de serra deve corresponder ao descrito no símbolo.
| Ao serrar ângulos de meia-esquadria verticais, o trilho limitador esquerdo ou direito ajustável tem de ser retirado.