# Vertikale Gehrungswinkel einstellen

Der vertikale Gehrungswinkel kann in einem Bereich von 45° (linksseitig) bis 45° (rechtsseitig) eingestellt werden.

Zum schnellen und präzisen Einstellen von oft verwendeten vertikalen Gehrungswinkeln sind Anschläge für die Winkel 0°, 22,5°, 33,9° und 45° vorgesehen.

##

- Entfernen Sie die linke verstellbare Anschlagschiene (19).
- Drehen Sie den linken Anschlag (41), bis der vertikale Standard-Gehrungswinkel 45° an der Pfeilmarkierung einrastet.
  Damit steht der komplette linke Schwenkbereich zur Verfügung.
- Ziehen Sie die Arretiertaste (13) nach oben.
- Schwenken Sie den Werkzeugarm am Handgriff (5) nach links, bis der Winkelanzeiger den gewünschten vertikalen Gehrungswinkel anzeigt.
- Halten Sie den Werkzeugarm in dieser Stellung und drücken Sie die Arretiertaste (13) wieder nach unten.

##

- Entfernen Sie die rechte verstellbare Anschlagschiene (19).
- Drehen Sie den rechten Anschlag (41), bis der vertikale Standard-Gehrungswinkel 45° an der Pfeilmarkierung einrastet.
  Damit steht der komplette rechte Schwenkbereich zur Verfügung.
- Ziehen Sie die Arretiertaste (13) nach oben.
- Drehen Sie den Einstellknopf (21) leicht nach links und schwenken Sie den Werkzeugarm am Handgriff (5) nach rechts, bis der Winkelanzeiger den gewünschten vertikalen Gehrungswinkel anzeigt.
- Halten Sie den Werkzeugarm in dieser Stellung und drücken Sie die Arretiertaste (13) wieder nach unten.

##

- Entfernen Sie die rechte/linke verstellbare Anschlagschiene (19).
- Ziehen Sie die Arretiertaste (13) nach oben.

Standard-Gehrungswinkel 0°:

- Drehen Sie den Einstellknopf (21) leicht nach links und schwenken Sie den Werkzeugarm von rechts über die 0°-Position, bis er hörbar in der 0°-Position einrastet.
- Drücken Sie die Arretiertaste (13) wieder nach unten.

Standard-Gehrungswinkel 45°, 33,9° und 22,5°:

- Drehen Sie den linken oder rechten Anschlag (41), bis der gewünschte vertikale Standard-Gehrungswinkel an der Pfeilmarkierung einrastet.
- Schwenken Sie den Werkzeugarm bis zum Anschlag nach links.
  oder
  Drehen Sie den Einstellknopf (21) leicht nach links und schwenken Sie den Werkzeugarm am Handgriff (5) bis zum Anschlag nach rechts.
- Drücken Sie die Arretiertaste (13) wieder nach unten.