# Data teknis

Mesin gergaji panel |  | GCM 254 D
--- | --- | ---
Nomor barang |  | ‎ ‎3 601 M53 0..‎
Input daya nominal | W | 1800
Kecepatan idle | min-1 | 4800
Jenis laser | nm | 650
| mW | < 1
Kelas laser |  | 2
Berat | kg | 17,9
Tingkat perlindungan |  | / II
Ukuran untuk mata gergaji yang sesuai
Diameter mata gergaji | mm | 254
Ketebalan bilah baja | mm | 1,4−2,5
Lebar pemotongan maks. | mm | 3
Diameter lubang | mm | 25,4

Ukuran benda kerja yang diperbolehkan (maksimal/minimal): lihat Ukuran benda kerja yang diperbolehkan

Data-data berlaku untuk tegangan nominal [U] 230 V. Pada tegangan yang lebih rendah dan pada model khusus mancanegara data-data ini bisa ber‌la‌in‌an.

Alat memenuhi persyaratan IEC 61000-3-11 dan tunduk pada koneksi bersyarat. Alat terkadang dapat menyebabkan fluktuasi tegangan dalam kondisi daya yang tidak menguntungkan. Impedansi alat diatur sebagai Zaktual = 0,094 Ω. Pengguna harus memastikan bahwa titik koneksi, dengan impedansi Zmaks, dimana alat harus dipasang, memenuhi persyaratan impedansi: Zaktual ≥ Zmaks. Jika Zmaks tidak diketahui, tentukan Zmaks dengan berkonsultasi dengan pemasok jaringan atau otoritas pemasok .

Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.