# Inbetriebnahme

- Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typschild des Elektrowerkzeuges übereinstimmen.

- Ziehen Sie vor dem Sägen den Feststellknauf (12) fest und drücken Sie die Arretiertaste (13) nach unten. Das Sägeblatt kann sich sonst im Werkstück verkanten.

## Einschalten (siehe Bild L)

- Zur Inbetriebnahme des Elektrowerkzeuges drücken Sie zuerst die Einschaltsperre (6). Anschließend drücken Sie den Ein-/Ausschalter (35) ganz durch und halten ihn gedrückt.

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen kann der Ein-/Ausschalter (35) nicht arretiert werden, sondern muss während des Betriebes ständig gedrückt bleiben.

## Ausschalten

- Zum Ausschalten lassen Sie den Ein-/Ausschalter (35) los.