# Тік еңіс бұрышын реттеу

Тік еңіс бұрышын 45° (сол жақ) және 45° (оң жақ) аралығындағы диапазонда реттеуге болады.

Жиі қолданылатын тік еңіс бұрыштарын жылдам әрі дәлме-дәл реттеу үшін 0°, 22,5°, 33,9° және 45° бұрыштарына арналған тіректер қолданылады.

##

- Сол жақ жылжымалы тіреуіш планканы (19) алып тастаңыз.
- Сол жақ тіректі (41), 45° стандартты тік еңіс бұрышы көрсеткі белгісіне тірелгенше бұраңыз.
  Осылайша толық сол жақ қайыру аймағы қолжетімді болады.
- Бұғаттау түймесін (13) жоғары қарай тартыңыз.
- Манипуляторды тұтқасынан (5) ұстап, бұрыш индикаторында қажетті тік еңіс бұрышы көрсетілгенше қайырыңыз.
- Манипуляторды осы күйде ұстап тұрып, бұғаттау түймесін (13) қайтадан төмен қарай итеріңіз.

##

- Оң жақ жылжымалы тіреуіш планканы (19) алып тастаңыз.
- Оң жақ тіректі (41), 45° стандартты тік еңіс бұрышы көрсеткі белгісіне тірелгенше бұраңыз.
  Осылайша толық оң жақ қайыру аймағы қолжетімді болады.
- Бұғаттау түймесін (13) жоғары қарай тартыңыз.
- Реттегіш тұтқаны (21) сәл солға қарай бұраңыз және манипуляторды тұтқасынан (5) ұстай отырып, бұрыш индикаторында қажетті тік еңіс бұрышы көрсетілгенше, оңға қайырыңыз.
- Манипуляторды осы күйде ұстап тұрып, бұғаттау түймесін (13) қайтадан төмен қарай итеріңіз.

##

- Оң/сол жақ жылжымалы тіреуіш планканы (19) алып тастаңыз.
- Бұғаттау түймесін (13) жоғары қарай тартыңыз.

0° стандартты еңіс бұрышы:

- Реттегіш тұтқаны (21) сәл солға бұрап, манипуляторды, ол шерту дыбысымен 0° позицияға тірелгенше, оң жақтан 0° позиция үстінен қайырыңыз.
- Бұғаттау түймесін (13) қайтадан төмен қарай итеріңіз.

45°, 33,9° және 22,5° стандартты еңіс бұрыштары:

- Сол немесе оң жақ тіректі (41), қажетті стандартты тік еңіс бұрышы көрсеткі белгісіне тірелгенше бұраңыз.
- Манипуляторды солға қарай тірелгенше қайырыңыз.
  немесе
  Реттегіш тұтқаны (21) сәл солға бұрап, манипуляторды тұтқасынан (5) оңға қарай тірелгенше қайырыңыз.
- Бұғаттау түймесін (13) қайтадан төмен қарай итеріңіз.