# Norādījumi darbam

##

Lāzera stars parāda zāģējuma trasi, pa kuru zāģēšanas laikā pārvietosies zāģa asmens. Tas ļauj pirms zāģēšanas precīzi novietot apstrādājamo priekšmetu, neatverot kustīgo aizsargpārsegu.

- Šim nolūkam ar ieslēdzēju (36) ieslēdziet lāzera staru.
- Savietojiet iezīmēto zāģējuma trasi ar lāzera stara veidotās līniju pa vidu.

Norādījums: pirms zāģēšanas pārbaudiet, vai zāģēšanas līnija vēl tiek parādīta pareizi. Intensīvi strādājot, lāzera stara iestatījumi var izmainīties, piemēram, vibrācijas iespaidā.

##

Maksimālie apstrādājamā priekšmeta izmēri:

Horizontālais zāģēšanas leņķis | Vertikālais zāģēšanas leņķis | Augstums x platums [mm]
--- | --- | ---
0° | 0° | 90 x 310
45° | 0° | 90 x 210
0° | 45° (pa kreisi) | 45 x 310
45° | 45° (pa kreisi) | 45 x 210
0° | 45° (pa labi) | 35 x 310
45° | 45° (pa labi) | 35 x 210

Minimālie apstrādājamā priekšmeta (= visi apstrādājamie priekšmeti, kurus var nostiprināt pa kreisi vai pa labi no zāģa asmens ar piegādes komplekta skrūvspīlēm (20)) izmēri: 130 x 50 mm (garums x platums)

Maksimālais zāģēšanas dziļums (0°/0°): 90 mm

##

Apstrādājamā priekšmeta vienkāršai sazāģēšanai vienāda garuma daļās var izmantot garuma atduri (26).

- Atskrūvējiet fiksējošo skrūvi (57) un pārbīdiet garuma atduri (26) vadotnes sliedē (58) uz vajadzīgo apstrādājamā priekšmeta garumu.
- Atkal pievelciet fiksējošo skrūvi (57).

Garāki apstrādājamie priekšmeti:

- Atskrūvējiet spārnskrūvi (59) un velciet vadotnes sliedi (58) uz āru līdz galam.
- Pievelciet spārnskrūvi (59).
- Noregulējiet garuma atduri (26) vajadzīgajā apstrādājamā priekšmeta garumā.

Zāģēšana bez garuma atdures:

- Atskrūvējiet fiksējošo skrūvi (57) un pārbīdiet garuma atduri (26) vadotnes sliedē (58) uz āru līdz galam.
- Pagrieziet garuma atduri par 90° tā, lai tā pieguļ vadotnei (18).
- Atkal pievelciet fiksējošo skrūvi (57).

##

Dziļuma ierobežotāja iestatīšana jāveic pirms gropju iezāģēšanas.

- Pavelciet dziļuma ierobežotāju (22) uz āru.
- Turot darbinstrumenta galvu aiz roktura (5), pārvietojiet to vēlamajā stāvoklī.
- Ieskrūvējiet regulējošo skrūvi (23), līdz tās gals pieskaras dziļuma ierobežotājam (22).
- Lēni pārvietojiet darbinstrumenta galvu augšup.

##

Zāģējot izliektas formas vai apaļus priekšmetus, tie īpaši jānodrošina pret izslīdēšanu. Zāģējuma trases apvidū nedrīkst palikt atstarpe starp apstrādājamo priekšmetu, vadotni un zāģēšanas galdu.

Vajadzības gadījumā nepieciešams sagatavot un pielāgot īpašus turētājelementus.

##

Elektroinstrumenta ilgākas lietošanas gaitā asmens aptverplāksnes (10) var nolietoties.

Nomainiet asmens aptverplāksni, ja tā ir bojāta.

- Pārvietojiet elektroinstrumentu darba stāvoklī.
- Izskrūvējiet skrūves (60), lietojot kopā ar instrumentu piegādāto krustrievas skrūvgriezi un izņemiet veco asmens aptverplāksni (10).
- Ievietojiet jauno asmens aptverplāksni un stingri pieskrūvējiet to ar skrūvēm (60).