# Arbetsanvisningar

##

En laserstråle visar sågklingans såglinje. Arbetsstycket kan nu exakt positioneras för sågning utan att pendlande klingskyddet behöver öppnas.

- Koppla på laserstrålen med strömställaren (36).
- Rikta in markeringen på arbetsstycket i mitten på laserlinjen.

Anmärkning: kontrollera innan sågning om såglinjen fortfarande visas korrekt. Laserstrålarna kan förändra läget t. ex. till följd av vibrationer vid intensiv användning.

##

Maximala arbetsstycken:

Horisontell geringsvinkel | Vertikal geringsvinkel | Höjd x bredd [mm]
--- | --- | ---
0° | 0° | 90 x 310
45° | 0° | 90 x 210
0° | 45° (vänster) | 45 x 310
45° | 45° (vänster) | 45 x 210
0° | 45° (höger) | 35 x 310
45° | 45° (höger) | 35 x 210

Minimala arbetsstycken (= alla arbetsstycken som kan spännas fast med medföljande skruvtving (20) till vänster eller höger om sågklingan): 130 x 50 mm (längd x bredd)

Maximalt sågdjup (0°/0°): 90 mm

##

För bekväm sågning av arbetsstycken i identiska längder kan längdanslaget (26) användas.

- Lossa klämskruven (57) och förskjut längdanslaget (26) i styrskenan (58) till den önskade verktygslängden.
- Dra åt klämskruven (57) igen.

Längre arbetsstycken:

- Lossa vingskruven (59) och dra åt styrskenan (58) utåt ända till anslaget.
- Dra åt vingskruven (59) igen.
- Ställ in längdanslaget (26) på önskad verktygslängd.

Sågning utan längdanslag:

- Lossa klämskruven (57) och förskjut längdanslaget (26) i styrskenan (58) så långt utåt det går.
- Vrid längdanslaget 90°, så att det är i plan med anslagsskenan (18).
- Dra åt klämskruven (57) igen.

##

Djupanslaget måste justeras för spårsågning.

- Sväng djupanslaget (22) utåt.
- Sväng verktygsarmen i handtaget (5) till önskad position.
- Förskjut justerskruven (23)tills skruvens ända berör djupanslaget (22).
- För verktygsarmen långsamt uppåt.

##

Böjda eller runda arbetsstycken måste säkras mot slirning. Vid snittlinjen får springa inte uppstå mellan arbetsstycke, anslagsskena och sågbord.

Om så behövs, ska speciella fästen tillverkas.

##

Iläggningsplattan (10) kan bli försliten efter längre användning av elverktyget.

Byt ut defekt inmatningsplatta.

- Ställ elverktyget i arbetsläge.
- Skruva ur skruvarna (60) med en vanlig krysskruvmejsel och ta ut den gamla insatsplattan (10).
- Lägg in den nya insatsplattan och skruva fast skruvarna (60) igen.