# Pregătirea lucrului

Pentru asigurarea unor tăieri precise, după o utilizare intensivă, trebuie să verificaţi reglajele de bază ale sculei electrice, iar dacă este cazul, să le refaceţi.
În acest scop, aveţi nevoie de experienţă şi de o sculă specială corespunzătoare.

Această operaţie se execută rapid şi fiabil la un centru de service Bosch.

##

Piesele de prelucrat lungi şi grele trebuie proptite sau sprijinite la capătul liber.

Masa de lucru pentru ferăstrău poate fi prelungită spre stânga şi spre dreapta cu ajutorul prelungirilor (16) ale acesteia.

- Desfiletează şurubul de fixare (42).
- Trageţi complet afară prelungirea mesei de lucru pentru ferăstrău (16) până la lungimea dorită.
- Pentru fixarea prelungirii mesei de lucru pentru ferăstrău, strângeţi din nou şurubul de fixare (42).

Sistemul flexibil de montaj al suporturilor pentru piesa de prelucrat (17) permite o multitudine de variante de prelungire sau de extindere.

- Introdu, după cum este necesar, suporturile pentru piesa de prelucrat (17) în sistemele de prindere (44) de pe scula electrică sau în sistemele de prindere (45) ale celui de-al doilea suport pentru piesa de prelucrat.

- Nu transporta niciodată scula electrică ţinând-o de suporturile pentru piesa de prelucrat.
  Pentru transportul sculei electrice utilizează numai dispozitivele de transport.

##

La tăierea în unghiuri de înclinare în plan vertical, trebuie să scoţi şina opritoare reglabilă din partea stângă, respectiv dreaptă (19).

- Desfiletează şuruburile-fluture (38).
- Scoate şina opritoare reglabilă (19).

După tăierea în unghiuri de înclinare în plan vertical, aşază din nou şina opritoare reglabilă (19) şi strânge ferm şuruburile-fluture (38).

##

Pentru garantarea unei siguranţe optime de lucru, piesa de prelucrat trebuie întotdeauna bine fixată.
Nu prelucraţi piese care sunt prea mici pentru a putea fi fixate.

### Fixarea în plan vertical

- Apasă strâns piesa de prelucrat pe şinele opritoare (18) şi (19).
- Introdu menghina din pachetul de livrare (20) într‑una din găurile (39) prevăzute în acest scop.
- Desfiletează şurubul-fluture (51) şi reglează menghina potrivit piesei de prelucrat. Strânge din nou ferm şurubul-fluture.
- Strânge ferm bara filetată (52) pentru a fixa astfel piesa de prelucrat.

### Fixare orizontală

- Deşurubează şurubul-fluture (53) şi dezasamblează menghina.
- Introdu acum menghina „redusă“ (20) cu pivotul (54) într‑una din găurile (28) prevăzute în acest scop.
- Apasă ferm piesa de prelucrat pe masa de lucru pentru ferăstrău (29).
- Strânge ferm bara filetată (52) pentru a fixa astfel piesa de prelucrat.

### Desprinderea piesei de prelucrat

- Pentru desfacerea menghinei, roteşte în sens antiorar bara filetată (52).