# Συναρμολόγηση των επί μέρους τμημάτων

- Βγάλτε όλα τα εξαρτήματα από τη συσκευασία τους.
- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα υλικά συσκευασίας από το ηλεκτρικό εργαλείο και τα εξαρτήματα που το συνοδεύουν.

- Προσέξτε, ότι το ηλεκτρικό εργαλείο κατά την παράδοσή του βρίσκεται στη θέση μεταφοράς. Έτσι διευκολύνεστε στη συναρμολόγηση των συμπαραδιδόμενων στοιχείων του μηχανήματος.

## Συναρμολόγηση των επεκτάσεων του τραπεζιού πριονίσματος (βλέπε εικόνα A1)

Για πρόσθετη διεύρυνση του τραπεζιού πριονίσματος μπορείτε να συναρμολογήσετε τόσο αριστερά όσο και δεξιά στο ηλεκτρικό εργαλείο επεκτάσεις του τραπεζιού πριονίσματος.

- Ξεβιδώστε τις βίδες ασφάλισης (43) με ένα σταυροκατσάβιδο από τις επεκτάσεις του τραπεζιού πριονίσματος.
- Ανατρέψτε το ηλεκτρικό εργαλείο.
- Σπρώξτε τις επεκτάσεις του τραπεζιού πριονίσματος (16) και στις δύο πλευρές του ηλεκτρικού εργαλείου μέχρι τέρμα στις προβλεπόμενες γι’ αυτό τρύπες.
- Για την ασφάλιση της επέκτασης βιδώστε τις βίδες ασφάλισης (43) ξανά στις επεκτάσεις του τραπεζιού πριονίσματος.

## Συναρμολόγηση των βάσεων εναπόθεσης του επεξεργαζόμενου κομματιού (βλέπε εικόνα A2)

Οι βάσεις εναπόθεσης του επεξεργαζόμενου κομματιού (17) μπορούν να τοποθετηθούν αριστερά, δεξιά ή μπροστά στο ηλεκτρικό εργαλείο. Το ευέλικτο σύστημα τοποθέτησης σας δίνει τη δυνατότητα ενός μεγάλου αριθμού παραλλαγών επέκτασης ή διεύρυνσης (βλέπε εικόνα G).

- Τοποθετήστε ανάλογα με τις ανάγκες τη βάση εναπόθεσης του επεξεργαζόμενου κομματιού (17) στις υποδοχές (44) στο ηλεκτρικό εργαλείο ή στις υποδοχές (45) της δεύτερης βάσης εναπόθεσης του επεξεργαζόμενου κομματιού.

- Μη μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο ποτέ από τις βάσεις εναπόθεσης του επεξεργαζόμενου κομματιού.
  Χρησιμοποιείτε κατά τη μεταφορά του ηλεκτρικού εργαλείου μόνο τη διάταξη μεταφοράς.