# Ajustar ângulos de meia-esquadria horizontais

- Coloque a ferramenta elétrica na posição de trabalho.

## Ajustar ângulos de meia-esquadria padrão horizontais (ver figura J)

Para o ajuste rápido e preciso de ângulos de meia-esquadria horizontais usados frequentemente, existem entalhes (15) na mesa de serrar:

esquerda | direita
--- | ---
0°
45°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 45°

- Solte o manípulo de fixação (12), caso este esteja apertado.
- Pressione a tecla de bloqueio (11) para baixo e rode a mesa de serrar (29) pelo manípulo de fixação para a esquerda ou para a direita, até que o indicador de ângulo (14) indique o ângulo de meia-esquadria padrão horizontal desejado.
- Volte a soltar a tecla de bloqueio (11). A mesa de serra tem de engatar percetivelmente no entalhe.
- Aperte novamente o manípulo de fixação (12).

## Ajustar ângulos de meia-esquadria horizontais à sua escolha

O ângulo de meia-esquadria horizontal pode ser ajustado numa faixa de 47° (lado esquerdo) até 52° (lado direito).

- Solte o manípulo de fixação (12), caso este esteja apertado.
- Pressione a tecla de bloqueio (11) para baixo e rode a mesa de serrar (29) pelo manípulo de fixação para a esquerda ou para a direita, até que o indicador de ângulo (14) indique o ângulo de meia-esquadria horizontal desejado.
- Volte a soltar a tecla de bloqueio (11).
- Aperte novamente o manípulo de fixação (12).