# Horizontale Gehrungswinkel einstellen

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.

## Horizontale Standard-Gehrungswinkel einstellen (siehe Bild J)

Zum schnellen und präzisen Einstellen von oft verwendeten horizontalen Gehrungswinkeln sind am Sägetisch Einkerbungen (15) vorgesehen:

links | rechts
--- | ---
0°
45°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 45°

- Lösen Sie den Feststellknauf (12), falls dieser angezogen ist.
- Drücken Sie die Arretiertaste (11) nach unten und drehen Sie den Sägetisch (29) am Feststellknauf nach links oder rechts, bis der Winkelanzeiger (14) den gewünschten horizontalen Standard-Gehrungswinkel anzeigt.
- Lassen Sie die Arretiertaste (11) wieder los. Der Sägetisch muss spürbar in die Einkerbung einrasten.
- Ziehen Sie den Feststellknauf (12) wieder an.

## Beliebige horizontale Gehrungswinkel einstellen

Der horizontale Gehrungswinkel kann in einem Bereich von 47° (linksseitig) bis 52° (rechtsseitig) eingestellt werden.

- Lösen Sie den Feststellknauf (12), falls dieser angezogen ist.
- Drücken Sie Sie die Arretiertaste (11) nach unten und drehen Sie den Sägetisch (29) am Feststellknauf nach links oder rechts, bis der Winkelanzeiger (14) den gewünschten horizontalen Gehrungswinkel anzeigt.
- Lassen Sie Sie die Arretiertaste (11) wieder los.
- Ziehen Sie den Feststellknauf (12) wieder an.