# Вказівки щодо роботи

##

Промінь лазера позначає лінію розпилювання пиляльного полотна. Завдяки цьому заготовку можна точно розташовувати для розпилювання, при цьому не потрібно відкривати маятниковий захисний кожух.

- Увімкніть лазерний промінь за допомогою вимикача (36).
- Вирівняйте вашу позначку на оброблювальній деталі по центру лазерної лінії.

Вказівка: перед початком розпилювання перевірте, чи правильно відображається лінія розпилювання. Лазерний промінь може при інтенсивному використанні зсунутися, наприклад, через дію вібрації.

##

Максимальні заготовки:

Горизонтальний кут розпилювання | Вертикальний кут розпилювання | Висота x ширина [мм]
--- | --- | ---
0° | 0° | 90 x 310
45° | 0° | 90 x 210
0° | 45° (ліворуч) | 45 x 310
45° | 45° (ліворуч) | 45 x 210
0° | 45° (праворуч) | 35 x 310
45° | 45° (праворуч) | 35 x 210

Мінімальні заготовки (= всі заготовки, які можна затискати ліворуч та праворуч від пиляльного полотна за допомогою доданої струбцини (20)): 130 x 50 мм (довжина x ширина)

Макс. глибина пропилювання (0°/0°): 90 мм

##

Для простого розпилювання заготовок однакової довжини можна використовувати поздовжній упор (26).

- Послабте затискний гвинт (57) і перемістіть поздовжній упор (26) в напрямній шині (58) на потрібну довжину заготовки.
- Знову міцно затягніть затискний гвинт (57).

Довші заготовки:

- Відпустіть гвинт-баранчик (59) і потягніть напрямну шину (58) до упору назовні.
- Знову міцно затягніть гвинт-баранчик (59).
- Встановіть поздовжній упор (26) на бажану довжину заготовки.

Пиляння без поздовжнього упора:

- Послабте затискний гвинт (57) і перемістіть поздовжній упор (26) в напрямній шині (58) повністю назовні.
- Поверніть поздовжній упор на 90°, щоб він був врівень із пересувною упорною планкою (18).
- Знову міцно затягніть затискний гвинт (57).

##

Якщо Ви збираєтесь випилювати пази, обмежувач глибини необхідно переналаштувати.

- Поверніть обмежувач глибини (22) назовні.
- Поверніть кронштейн за рукоятку (5) в потрібне положення.
- Відрегулюйте юстирувальний гвинт (23) так, щоб його кінець торкався обмежувача глибини (22).
- Повільно підніміть кронштейн робочого інструмента.

##

Щоб розпилювати вигнутий або круглий матеріал, треба особливим чином зафіксувати його, щоб він не совався. На лінії розпилювання не повинно бути щілин між оброблюваним матеріалом, упорною планкою і столом.

За необхідністю виготуйте спеціальне кріплення.

##

За умов довготривалої експлуатації електроінструмента вставний щиток (10) може зноситися.

У разі пошкодження замініть щиток.

- Встановіть електроінструмент в робоче положення.
- Викрутіть гвинти (60) за допомогою стандартної хрестоподібної викрутки і вийміть старий вставний щиток (10).
- Встроміть новий вставний щиток і знову міцно закрутіть гвинти (60).