# Transportsäkring (se bild E)

Transportsäkringen (25) underlättar hanteringen av elverktyget vid transport till användningsplatsen.

## Upplåsning av spärren (arbetsläge)

- Tryck verktygsarmen i handtaget (5) lätt nedåt för att avlasta transportsäkringen (25).
- Dra helt ut transportsäkringen (25).
- För verktygsarmen långsamt uppåt.

## Så här säkras elverktyget (transportläge)

- Lossa fästskruven (1), om dragordningen (2) fastnat. Dra verktygsarmen helt framåt och dra åt fästskruven igen för att låsa draganordningen.
- Skruva justeringsskruven (23) helt uppåt.
- För att arretera sågbordet (29) drar du åt arreteringsknoppen (12).
- Sväng verktygsarmen i handtaget (5) neråt tills transportsäkringen (25) kan tryckas in helt.

Verktygsarmen är nu arreterad för transport.