# Regolazione della posizione verticale dell’angolo obliquo

L’angolo obliquo verticale può essere regolato in un range compreso tra 45° (lato sinistro) e 45° (lato destro).

Per regolare in modo rapido e preciso angoli obliqui orizzontali frequentemente utilizzati, sono presenti battute per gli angoli a 0°, 22,5°, 33,9° e 45°.

##

- Rimuovere la guida di battuta sinistra regolabile (19).
- Ruotare la battuta sinistra (41) sino a quando l’angolo obliquo verticale standard a 45° innesti sulla marcatura a freccia.
  In questo modo, è disponibile l’intero campo di rotazione sinistro.
- Sollevare il pulsante di bloccaggio (13).
- Ruotare verso sinistra il braccio dell’utensile agendo sull’impugnatura (5) finché l’indicatore angolo non indica l’angolo obliquo verticale desiderato.
- Tenere il braccio dell’utensile in questa posizione e premere nuovamente il pulsante di bloccaggio (13) verso il basso.

##

- Rimuovere la guida di battuta destra regolabile (19).
- Ruotare la battuta destra (41) sino a quando l’angolo obliquo verticale standard a 45° innesti sulla marcatura a freccia.
  In questo modo, è disponibile l’intero campo di rotazione destro.
- Sollevare il pulsante di bloccaggio (13).
- Ruotare il pulsante di regolazione (21) leggermente verso sinistra e ruotare il braccio dell’utensile verso destra agendo sull’impugnatura (5), fino a quando l’indicatore di angolo non indica l’angolo obliquo verticale desiderato.
- Tenere il braccio dell’utensile in questa posizione e premere nuovamente il pulsante di bloccaggio (13) verso il basso.

##

- Rimuovere la guida di battuta regolabile destra/sinistra (19).
- Sollevare il pulsante di bloccaggio (13).

Angolo obliquo standard a 0°:

- Ruotare il pulsante di regolazione (21) leggermente verso sinistra e ruotare il braccio dell’utensile da destra sulla posizione a 0°, fino a quando non si innesta percettibilmente nella posizione a 0°.
- Premere nuovamente il pulsante di bloccaggio (13) verso il basso.

Angolo obliquo standard a 45°, 33,9° e 22,5°:

- Ruotare la battuta sinistra o destra (41) sino a quando l’angolo obliquo verticale standard desiderato innesti sulla marcatura a freccia.
- Ruotare il braccio dell’utensile verso sinistra fino a battuta.
  oppure
  Ruotare il pulsante di regolazione (21) leggermente verso sinistra e ruotare il braccio dell’utensile fino a battuta verso destra agendo sull’impugnatura (5).
- Premere nuovamente il pulsante di bloccaggio (13) verso il basso.